MASMASMASMAS  정부조달물품 표준 규격

MASMASMASMA

MASMASMAS

MASMASM

MASMAS

MASM

MAS

MAS

세부품명번호  : 4617162201

세 부 품 명   : 영상감시장치

표준규격 번호 : 2018-009

조   달   청

2018년12월07일	신규 제정

주식회사 세오

영상감시장치 규격서

표준규격 번호 : 2018-009

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 특정의 수신자에게만 서비스하는 것을 목적으로 하는 텔레비전 전송 시스템으로 영상을 촬영하여 감시하는 용도로 사용하는 ‘영상감시장치’(영상감시카메라 및 녹화장치)에 대하여 적용한다.

1.2 분류

1.2.1 품명 : 영상감시장치

1.2.2 세부품명 : 영상감시장치

1.2.3 인도조건 : 현장설치도

1.2.4 세부 분류

번호	물품식별번호	모델명	규격	단위	기자재	설치장소	용도	특기사항
67	23891199	MSS-ISD-S02P	방범감시시스템	개	감시카메라	실외용	특수	일반 감시 야간 감시
68	23880670	MSS-BN01	방범감시시스템	개	감시카메라	실외용	특수	일반 감시 야간 감시
69	23880671	MSS-DN01	방범감시시스템	개	감시카메라	실내용	특수	일반 감시 야간 감시
70	23880672	MSS-SN01	방범감시시스템	개	감시카메라	실외용	특수	일반 감시 야간 감시
71	23894711	MSS-SN02	방범감시시스템	개	감시카메라	실외용	특수	일반 감시 야간 감시
72	23901078	MSS-BN02	방범감시시스템	개	감시카메라	실외용	특수	일반 감시 야간 감시
73	23901079	MSS-DN02	방범감시시스템	개	감시카메라	실내용	특수	일반 감시 야간 감시
74	23901080	MSS-SN03	방범감시시스템	개	감시카메라	실외용	특수	일반 감시 야간 감시
75	23901081	MSS-SN04	방범감시시스템	개	감시카메라	실외용	특수	일반 감시 야간 감시
76	23880673	MSS-DE201	방범감시시스템	개	감시카메라	실내용	특수	일반 감시 야간 감시
77	23874829	MSS-BR-BN01	방범감시시스템	개	감시카메라	실외용	특수	일반 감시 야간 감시
78	23874828	MSS-BR-SN01	방범감시시스템	개	감시카메라	실외용	특수	일반 감시 야간 감시
79	23891207	MSS-BR-SN03	방범감시시스템	개	감시카메라	실외용	특수	일반 감시 야간 감시
80	23715157	MSS-BR-SNB01	방범감시시스템	개	감시카메라	실외용	특수	일반 감시 야간 감시
81	23891205	MSS-BR-SNB03	방범감시시스템	개	감시카메라	실외용	특수	일반 감시 야간 감시
82	23715158	MSS-BR-BNB01	방범감시시스템	개	감시카메라	실외용	특수	일반 감시 야간 감시
83	23898856	MSS-VIP-B05	방범감시시스템	개	감시카메라	실외용	특수	일반 감시 야간 감시
84	23894712	MSS-VIP-S04	방범감시시스템	개	감시카메라	실외용	특수	일반 감시 야간 감시
85	23894713	MSS-VIP-S05	방범감시시스템	개	감시카메라	실외용	특수	일반 감시 야간 감시
86	23885517	MSS-NM-04	중앙감시시스템	개	녹화장치	실내용	일반	일반 감시
87	23898857	MSS-NM-09	중앙감시시스템	개	녹화장치	실내용	일반	일반 감시
88	23885518	MSS-NM-16	중앙감시시스템	개	녹화장치	실내용	일반	일반 감시
89	23898858	MSS-NM-25	중앙감시시스템	개	녹화장치	실내용	일반	일반 감시
90	23715161	MSS-NMN8-04	중앙감시시스템	개	녹화장치	실내용	일반	일반 감시
91	23898859	MSS-NMN16-09	중앙감시시스템	개	녹화장치	실내용	일반	일반 감시
92	23715162	MSS-NMN16-16	중앙감시시스템	개	녹화장치	실내용	일반	일반 감시
93	23898860	MSS-NMN32-25	중앙감시시스템	개	녹화장치	실내용	일반	일반 감시

2. 적용자료 및 문서

다음의 인용표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용하며 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

영상감시장치 개인정보 보호법, 개인영상정보 보호법, 건축법, 정보통신공사업법 기준에 부합되도록 설계, 제작, 설치 및 운용되어야 한다.

1) KS C 6200 영상 감시 시스템의 화질성능 환경시험-온도 및 습도

2) KS A ISO 12233 사진-전자식 정지 영상카메라-해상도 측정

3) KS A ISO 14524 사진-전자식 정지 영상 카메라-광전 변환 함수 측정 방법

4) KS A ISO 15739 사진-전자식 정지 영상 카메라-노이즈 측정

5) ISO/CIE 11664-5:2016(E) Colorimetry — Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour Space and u', v' Uniform Chromaticity Scale Diagram

6) KS C IEC 62599-1 경보시스템-제1부:환경 시험방법

7) KS C IEC 60529 외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)

8) KS C IEC 60068-2-1 환경시험 — 제2-1부: 시험 — 시험A: 내한성 시험

9) KS C IEC 60068-2-2 환경시험 — 제2-2부: 시험 — 시험B: 내열성 시험

10) KS C IEC 60068-2-78 환경 시험방법(전기•전자) — 안정상태의 내습성 시험

11) 전파법 제47조의 3 및 제58조 2의 3항에 따른 전자파적합성 기술기준

12) 전파법 제45조 및 제58조 2의 2항에 따른 무선설비 기술기준

3. 필요조건

3.1 재료

식별 번호	모델명	규격치수	1SET당 자재소요량				주재료공급자	원산지
			부품명/재료명	규 격 (재 질)	단위	수량
23891199	MSS-ISD-S02P	ø210x323.2mm	메가픽셀회전형카메라 PCAM-S236TN-M	200만화소, 36배, 0LUX	EA	1	세오	한국
		60x145x40mm	PoE인젝터 SFC501	1CH	EA	1	솔텍인포넷	중국
23880670	MSS-BN01	ø86x299mm	메가픽셀블릿카메라 PCAM-TNB201-M	200만화소, 4.3배, 0LUX	EA	1	세오	한국
		180x112x38mm	네트워크스위치 NEXT-POE3005GF	5PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	중국
23880671	MSS-DN01	Ø130×112mm	메가픽셀돔카메라 NMC-MAV22	200만화소, 3배	EA	1	세오	한국
		180x112x38mm	네트워크스위치 NEXT-POE3005GF	5PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	중국
23880672	MSS-SN01	ø210x323.2mm	메가픽셀전형카메라 PCAM-S230TN-M	200만화소, 30배, 0LUX	EA	1	세오	한국
		180x112x38mm	네트워크스위치 NEXT-POE3005GF	5PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	중국
23894711	MSS-SN02	ø210x323.2mm	메가픽셀회전형카메라 PCAM-S236TN-M	200만화소, 36배, 0LUX	EA	1	세오	한국
		180x112x38mm	네트워크스위치 NEXT-POE3005GF	5PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	중국
23901078	MSS-BN02	ø86x299mm	메가픽셀블릿카메라 PCAM-TNB201-M	200만화소, 4.3배, 0LUX	EA	1	세오	한국
		280x44x177mm	네트워크스위치 NEXT-POE3008GF	8PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	중국
23901079	MSS-DN02	Ø130×112mm	메가픽셀돔카메라 NMC-MAV22	200만화소, 3배	EA	1	세오	한국
		280x44x177mm	네트워크스위치 NEXT-POE3008GF	8PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	중국
23901080	MSS-SN03	ø210x323.2mm	메가픽셀전형카메라 PCAM-S230TN-M	200만화소, 30배, 0LUX	EA	1	세오	한국
		280x44x177mm	네트워크스위치 NEXT-POE3008GF	8PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	중국
23901081	MSS-SN04	ø210x323.2mm	메가픽셀회전형카메라 PCAM-S236TN-M	200만화소, 36배, 0LUX	EA	1	세오	한국
		280x44x177mm	네트워크스위치 NEXT-POE3008GF	8PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	중국
23880673	MSS-DE201	Ø130×112mm	메가픽셀돔카메라 NMC-MAV22	200만화소, 3배	EA	1	세오	한국
		90x55x24mm	EOC컨버터 SC-IPC3001E	1Port	EA	1	씨아이즈	한국
23874829	MSS-BR-BN01	ø86x299mm	메가픽셀블릿카메라 PCAM-TNB201-M	200만화소, 4.3배, 0LUX	EA	1	세오	한국
		280x44x177mm	네트워크스위치 NEXT-POE3008GF	8PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	중국
		Φ70mm×1m	암대 SE-A701	Φ70mm×1m	EA	1	세오	한국
23874828	MSS-BR-SN01	ø210x323.2mm	메가픽셀전형카메라 PCAM-S230TN-M	200만화소, 30배, 0LUX	EA	1	세오	한국
		280x44x177mm	네트워크스위치 NEXT-POE3008GF	8PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	중국
		Φ70mm×1m	암대 SE-A701	Φ70mm×1m	EA	1	세오	한국
23891207	MSS-BR-SN03	ø210x323.2mm	메가픽셀회전형카메라 PCAM-S236TN-M	200만화소, 36배, 0LUX	EA	1	세오	한국
		280x44x177mm	네트워크스위치 NEXT-POE3008GF	8PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	중국
		Φ70mm×1m	암대 SE-A701	Φ70mm×1m	EA	1	세오	한국
23715157	MSS-BR-SNB01	ø210x323.2mm	메가픽셀회전형카메라 PCAM-S230TN-M	200만화소, 30배, 0LUX	EA	1	세오	한국
		280x44x177mm	네트워크스위치 NEXT-POE3008GF	8PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	중국
		Φ70mm×1m	암대 SE-A701	Φ70mm×1m	EA	1	세오	한국
		350×400×250mm	제어함체 BOX-M354025SEO	350×400×250mm	EA	1	세오	한국
23891205	MSS-BR-SNB03	ø210x323.2mm	메가픽셀회전형카메라 PCAM-S236TN-M	200만화소, 36배, 0LUX	EA	1	세오	한국
		280x44x177mm	네트워크스위치 NEXT-POE3008GF	8PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	중국
		Φ70mm×1m	암대 SE-A701	Φ70mm×1m	EA	1	세오	한국
		350×400×250mm	제어함체 BOX-M354025SEO	350×400×250mm	EA	1	세오	한국
23715158	MSS-BR-BNB01	ø86x299mm	메가픽셀블릿카메라 PCAM-TNB201-M	200만화소, 4.3배, 0LUX	EA	1	세오	한국
		280x44x177mm	네트워크스위치 NEXT-POE3008GF	8PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	중국
		Φ70mm×1m	암대 SE-A701	Φ70mm×1m	EA	1	세오	한국
		350×400×250mm	제어함체 BOX-M354025SEO	350×400×250mm	EA	1	세오	한국
23898856	MSS-VIP-B05	ø86x299mm	메가픽셀블릿카메라 PCAM-TNB201-M	200만화소, 4.3배, 0LUX	EA	1	세오	한국
		187.4×125×30mm	VoIP단말기 ECS-30S	양방향통신	EA	1	아이티지	한국
		Φ70mm×1m	암대 SE-A701	Φ70mm×1m	EA	1	세오	한국
		350×400×250mm	제어함체 BOX-M354025SEO	350×400×250mm	EA	1	세오	한국
23894712	MSS-VIP-S04	ø210x323.2mm	메가픽셀회전형카메라 PCAM-S230TN-M	200만화소, 30배, 0LUX	EA	1	세오	한국
		187.4×125×30mm	VoIP단말기 ECS-30S	양방향통신	EA	1	아이티지	한국
		Φ70mm×1m	암대 SE-A701	Φ70mm×1m	EA	1	세오	한국
		350×400×250mm	제어함체 BOX-M354025SEO	350×400×250mm	EA	1	세오	한국
23894713	MSS-VIP-S05	ø210x323.2mm	메가픽셀회전형카메라 PCAM-S236TN-M	200만화소, 36배, 0LUX	EA	1	세오	한국
		187.4×125×30m	VoIP단말기 ECS-30S	양방향통신	EA	1	아이티지	한국
		Φ70mm×1m	암대 SE-A701	Φ70mm×1m	EA	1	세오	한국
		350×400×250mm	제어함체 BOX-M354025SEO	350×400×250mm	EA	1	세오	한국
23885517	MSS-NM-04	430×44.5×249.5mm	영상저장장치 SNVR-04B2	4CH, 4TB	EA	1	세오	한국
		510x396x182mm	모니터 22MK430H	22인치	EA	1	엘지전자	중국
23898857	MSS-NM-09	430×44.5×249.5mm	영상저장장치 SNVR-09B2	9H, 12TB	EA	1	세오	한국
		510x396x182mm	모니터 22MK430H	22인치	EA	1	엘지전자	중국
23885518	MSS-NM-16	482×88.4×480mm	영상저장장치 SNVR-16B8	16CH, 16TB	EA	1	세오	한국
		510x396x182mm	모니터 22MK430H	22인치	EA	1	엘지전자	중국
23898858	MSS-NM-25	482×88.4×480mm	영상저장장치 SNVR-25B8	25CH, 28TB	EA	1	세오	한국
		510x396x182mm	모니터 22MK430H	22인치	EA	1	엘지전자	중국
23715161	MSS-NMN8-04	430×44.5×249.5mm	영상저장장치 SNVR-04B2	4CH, 4TB	EA	1	세오	한국
		510x396x182mm	모니터 22MK430H	22인치	EA	1	엘지전자	중국
		280x44x177mm	네트워크스위치 NEXT-POE3008GF	8PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	중국
23898859	MSS-NMN16-09	430×44.5×249.5mm	영상저장장치 SNVR-09B2	9CH, 12TB	EA	1	세오	한국
		510x396x182mm	모니터 22MK430H	22인치	EA	1	엘지전자	중국
		440x44x220mm	네트워크스위치 NEXT-POE1616FG	16PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	대만
23715162	MSS-NMN16-16	482×88.4×480mm	영상저장장치 SNVR-16B8	16CH, 16TB	EA	1	세오	한국
		510x396x182mm	모니터 22MK430H	22인치	EA	1	엘지전자	중국
		440x45x232mm	네트워크스위치 NEXT-POE2418LED-PM	16PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	중국
23898860	MSS-NMN32-25	482×88.4×480mm	영상저장장치 SNVR-25B8	25CH, 28TB	EA	1	세오	한국
		510x396x182mm	모니터 22MK430H	22인치	EA	1	엘지전자	중국
		440x45x207mm	네트워크스위치 NEXT-POE332SFP-TP	32PORT	EA	1	이지넷 유비쿼터스	중국

비고) 1. 식별번호는 제조업체의 식별번호에 따른다.

2. 재료의 형태 및 치수는 각 업체별 설계사항에 따른다.

3. 재료는 업체 제품에 맞게 작성하며, KS규격 또는 동등 이상의 품질을 가진 것으로 한다.

3.1.1 재료일반

가. 본 품에 사용되는 재료는 3.1에 따르고 공급업체와 수요기관의 협의에 따르며 발주처와 공급자의 설계사양에 따른다.

나. 본 품에 사용되는 모든 재료 및 부품은 기구적으로 견고하고 전기적 특성을 만족하는 양질의 신품으로 신뢰성이 보장되어야 한다.

다. 본 품에 사용된 재료 및 부품은 인체에 유해하거나 장비의 운용에 나쁜 영향을 줄 수 있는 유독성 또는 부식성 가스를 발생하는 자재가 사용되어서는 안 된다.

라. 본 품에 사용되는 모든 재료 및 부품은 고유기능 및 성능을 포함한 제반 전기적, 기계적 특성이 시스템에서 요구되는 내구성을 가져야 한다.

마. 사용하는 재료 및 부품은 사용 조건에서의 부식에 대하여 내식성이 있는 재료 및 부품을 사용해야 한다.

바. 고무 또는 플라스틱의 비금속성 재료는 단기간에 열화하지 아니하도록 사용 조건에 적합한 것으로 한다.

사. 고온, 저온 및 습도가 높은 환경 하에서 사용되는 재료 및 부품은 내식성과 내환경이 있어야 되며, 특히 염분에 노출된 환경에 설치되는 기자재의 경우 충분히 견딜 수 있는 재료와 부품을 사용해야 한다.

3.2 형태

3.2.1 구성

영상감시장치의 구매에 필요한 기본적인 기자재는 아래와 같으나, 필요 시 기자재만 구매 또는 판매가 가능하고 발주자가 기본적인 기자재외에 영상감시장치의 기능을 충분히 발휘할 수 있는 데에 필요하다고 판단하는 세부 규격을 추가할 수 있다.

기자재	설 명
감시카메라	설정된 구역을 촬영하는 장치
녹화장치	촬영된 영상을 녹화하는 장치

※ 일반적으로 녹화장치는 30일 정도의 영상을 녹화하는 대용량기록장치를 말하며, 카메라 내부의 존재하는 보조기억장치(SD카드 등)는 녹화장치로 분류하지 않는다.

3.2.2 영상감시장치 제작 및 설치

가. 일반사항

본 규격서에 명시된 설비 및 그 설비의 효율적인 운용을 위한 필요 기자재와 그 부속 기자재 제작 납품, 설치 공사 등 설치 전반, 각종 소프트웨어 공급 및 교육, 설치 후 인허가 검사 등 본 규격서에 기술한 제반 사항을 계약범위로 한다.

1) 계약자는 시스템 전체의 완전하고 효율적인 기능 수행에 필요한 기자재와 S/W공급, 설치전반, 기술제공 및 시험수행, 인허가, 인증에 관한 책임을 진다. 따라서 본 규격서에 명시된 모든 사항이 반영된 계약내역서 및 세부 시공도서를 계약 후 15일 이내 제출하고 발주처의 승인을 받아야 한다.

2) 계약자는 납품되는 제품 및 S/W의 특허권 또는 지적소유권 분쟁 발생 시 모든 책임을 지며 공급하는 제품 품질에 대한 최종적인 책임을 진다.

3) 설치에 부수되는 제반시설의 조사, 계획, 제작, 공급, 설치, 시험을 포함하며 설비의 기능 및 운영에 대하여 계약자는 감독원의 지시에 따라 빠짐없이 시행하여야 한다.

4) 설치의 범위

a. 본 규격서에 명시된 영상감시장치(감시카메라, 녹화장치 및 기타 발주처가 요구한 추가 기자재) 하드웨어, 소프트웨어 및 부속자재의 제작 및 납품, 인증, 인허가, 이에 소요되는 비용

b. 설비 및 제작된 시스템의 운반, 현장설치, 케이블(전력, 통신) 및 부속자재 공급, 설치, 결선

c. 기자재의 결선상태 확인, 초기전원 가압, 시운전 및 시스템 종합 시험

d. 발주처에 대한 교육

e. 제작, 설치 및 성능시험 후 각각 시험성적서 및 인증서 등 자료 제출

f. 하자보증 기간 동안의 유지보수

5) 납품 완료는 관련 인허가 및 인증, 시험성적서가 제출된 상태에서 시운전이 완료되는 시점으로 하며, 요구한 구역 내 영상 촬영 및 녹화기능에 문제가 없어야 한다.

6) 설계도서(도면, 내역, 시방서)에 구체적으로 명기되지 않은 부분은 계약자가 품질확보 가능한 방법으로 감독원 승인 하에 별도의 금액 증가 없이 시행한다.

a. 시방서와 도면, 내역서의 내용이 상이한 경우에 시방서가 우선한다.

b. 설계도서의 내용이 서로 상이하거나 누락, 오기 되었을 경우 또는 의문이 있을 경우에는 감독원의 지시에 따라야 한다.

c. 현장여건에 따른 자재규격 및 수량, 납기일 등이 변경될 경우 발주처의 요청에 따라 계약자는 이에 응해야 한다.

나. 도서 작성 및 제출

1) 도면의 작성

a. 적용 Code & Standard는 계약체결일 기준으로 최신판을 적용한다.

b. 모든 서류는 한글 표기를 원칙으로 하되, 전산출력으로 생산되는 도서와 외국의 도서를 첨부할 경우 등 필요한 경우 국, 영문을 혼용할 수 있다.

c. 모든 도면은 부품, 요소(Components), 제작물, 조립물 등에 대하여 SI 표준 단위계 사용을 원칙으로 하지만, 발주처와 협의 하에 다른 단위(예:인치, 피트 등)도 허용한다.

2) 착수보고서 작성 및 제출

계약자는 계약체결 후 14일 이내 다음과 같은 내용을 포함한 착수보고서를 제출 및 승인을 받고 착수 하여야 한다.

a. 사업수행계획서

b. 사업수행조직도

c. 현장 대리인계

e. 종합공정계획표

f. 품질관리 계획서

g. 감독관 요구서류

3) 제작규격서 작성 및 제출

계약자는 본 구매규격서에 의거 다음 사항이 포함된 제작규격서 3부를 작성․제출 (CD 또는 USB 포함)하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

a. 시스템 종합규격

b. 공급자재 명세 및 수량

d. 기술자료 및 도면

- 전체 시스템 구성도

- 시스템 기본 블록 구성도

- 제품 주요기능

- 장치별 주요 기능

- 세부시공도서(실시설계도면, 시방서)

e. 교육계획서

f. 주요 설비(PCS, Battery, 변압기 등) 성능보증, 인증서 및 시험계획서

4) 사용자 설명서 작성 및 제출

계약대상자는 제품 납품 시 아래사항을 포함한 사용자 설명서 3부를 CD(또는 USB)와 함께 제출하여야 한다.

a. 시스템 개요

b. 시스템 제작 및 케이블 연결도면

c. 장치별 설치, 환경 설정, 운용, 유지보수 방법

e. 고장 시 응급조치 요령 등

5) 자재

a. 자재의 선정

- 주요 장비 및 기자재에 사용되는 자재는 규격서에 명기되어 있는 것을 사용하여야 하며, 명기되어있지 않는 것은 감독원의 승인을 득한 후에 사용하여야 한다.

- 자재는 우선적으로 물가정보기준 시중 최고품으로서 KS 규격품 혹은 CE, UL제품을 사용하며 KS 규격품이 없거나 부득이한 경우에는 이와 동등 이상의 최고품을 사용하여야 한다.

b. 자재의 검사

- 모든 자재는 미리 견본품 또는 제작도나 카탈로그를 제출하여 감독원의 승인을 받아야 하며 검사 또는 시험은 KS에 의한다. KS 또는 규격서에 없는 것은 감독원의 지시에 따라야 한다.

c. 검사 또는 시험에 필요한 비용은 계약자의 부담으로 한다.

d. 실시설계 시 규격을 동등이상으로 구성해야 한다. (제작사별 세부사양 변경가능)

순번	물품식별번호	규격명	제품사진
1	23891199	MSS-ISD-S02P 방범감시시스템
2	23880670	MSS-BN01 방범감시시스템
3	23880671	MSS-DN01 방범감시시스템
4	23880672	MSS-SN01 방범감시시스템
5	23894711	MSS-SN02 방범감시시스템
6	23901078	MSS-BN02 방범감시시스템
7	23901079	MSS-DN02 방범감시시스템
8	23901080	MSS-SN03 방범감시시스템
9	23901081	MSS-SN04 방범감시시스템
10	23880673	MSS-DE201 방범감시시스템
11	23874829	MSS-BR-BN01 방범감시시스템
12	23874828	MSS-BR-SN01 방범감시시스템
13	23891207	MSS-BR-SN03 방범감시시스템
14	23715157	MSS-BR-SNB01 방범감시시스템
15	23891205	MSS-BR-SNB03 방범감시시스템
16	23715158	MSS-BR-BNB01 방범감시시스템
17	23898856	MSS-VIP-B05 방범감시시스템
18	23894712	MSS-VIP-S04 방범감시시스템
19	23894713	MSS-VIP-S05 방범감시시스템
20	23885517	MSS-NM-04 중앙감시시스템
21	23898857	MSS-NM-09 중앙감시시스템
22	23885518	MSS-NM-16 중앙감시시스템
23	23898858	MSS-NM-25 중앙감시시스템
24	23715161	MSS-NMN8-04 중앙감시시스템
25	23898859	MSS-NMN16-09 중앙감시시스템
26	23715162	MSS-NMN16-16 중앙감시시스템
27	23898860	MSS-NMN32-25 중앙감시시스템

3.3 제조 및 가공

제조공정도에 따라 공정별로 공정관리 및 중간검사 기준을 사내 표준으로 정하고 완제품의 품질 수준이 자사제품 표준에 적합하도록 적정하게 관리하고 모델별, 공정별 상세 내용을 기록 관리하여야 한다.

1) 원자재 준비(Main, Sub-board SMT 외주가공)

1-1) IP Module, Lens Module, Housing, Cable

2) 원자재 검사

2-1) Main-board, Sub-board, IP Module, Lens Module

2-2) QC 작업, 육안검사

3) 조립

3-1) Housing 조립, 케이블 인입

3-2) IP Module, Lens Module, Main-board 조립

3-3) 구동계 조립, 케이블 연결

3-4) Sub-board 결합 및 유격조정

3-5) 볼트조임(전동드라이버, 수동공구)

3-6) Housing 결합

4) 완제품 시험

4-1) 화면출력시험

4-2) S/W 설치

4-3) Aging 진행

5) 포장 및 적재

5-1) 라벨 부착

5-2) 박스포장, 완충재 및 매뉴얼 삽입

5-3) 공장 내 출하 시 까지 적재

6) 출하

6-1) 분량에 따라 택배 또는 트럭 적재 후 출하

< 제조공정표 >

순번	제조공정	공정설명	비고
1	제품설계	용도별 성능 및 규격 설계
2	자재입고	자재 입고 조립 준비
3	조립	상부 조립
		하부 조립
		전체 조립
4	검사	POWER 입력 : 카메라 동작 확인
		NETWORK 접속
		각 기능 제어
5	LABAL 견착	라벨 부착 작업 : LABEL(제품별확인)
6	출고리스트 작성	제품 출고 리스트 작성
7	포장	BOX 포장
8	출하	출하

3.4 기능 및 성능

3.4.1 기능

1. 감시카메라

a. 감시카메라는 전원(PoE 전원 포함)에 연결되어 정상적인 감시동작을 수행할 수 있어야 하고, 설치된 환경에서도 사용자가 지정한 구역 및 이동하는 객체를 선명하게 촬영 후 영상파일을 녹화장치에 전송할 수 있어야 한다.

b. 감시카메라는 설비 보호를 위하여 전파법 제47조의 3 및 제58조 2의 3항에 따른 전자파적합성 기술기준을 만족하여야 한다.

c. 감시카메라에 무선통신 기능이 포함된 경우 전파법 제45조 및 제58조 2의 2항에 따른 무선설비 기술기준을 만족하여야 한다.

2. 녹화장치

a. 녹화장치는 전원에 연결되어 정상적인 녹화동작을 수행할 수 있어야 하고, 설치된 환경에서도 사용자가 감시카메라로 촬영한 영상을 사용자가 요구한 기간까지 문제없이 녹화할 수 있어야 한다.

b. 녹화장치는 설비 보호를 위하여 전파법 제47조의 3 및 제58조 2의 3항에 따른 전자파적합성 기술기준을 만족하여야 한다.

c. 녹화장치에 무선통신 기능이 포함된 경우 전파법 제45조 및 제58조 2의 2항에 따른 무선설비 기술기준을 만족하여야 한다.

3.4.2. 성능

4.2항 시험방법의 시험항목 및 품질기준에 적합하여야 한다.

3.5 마감 및 외관

1) 줌렌즈 정상 동작 확인 및 소프트웨어등 작동에 이상이 없도록 설계 및 제조 되어야 한다.

2) 작업 중 스크래치 및 파손등 주의해야 하며 덜 조임, 헛돔, 뭉게짐이 없고 라벨 및 부속품은 정위치 부착 및 부속품 확인을 한다.

3) 제품에 문제가 없도록 포장 상태를 완벽히 한다.

3.6 기타 사항

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

수요자에 매회 납품하는 양을 1로트로 구성한다.

다만 필요에 따라 조달청과 협의하여 조절할 수 있다.

4.1.2 시료의 크기 및 채취방법

관능검사 및 4.2항에 따른 전 항목 시험을 할 수 있는 시험 시료를 샘플링 검사는 KS Q 2859-10에 따르며 로트의 크기를 결정하고 시료 2개를 샘플링하여 검사한다.

4.1.3 검사방법

검사는 관능검사 결과가 3(필요조건) 및 5(포장 및 표시), 6(용도 및 제원)에 적합하고 4.2항 시험방법 및 품질기준에 적합할 경우 그 로트는 합격으로 한다.

4.2 시험방법

영상감시장치의 주/야간 감시 및 촬영된 영상의 품질을 보장하기 위하여 아래의 성능을 만족하여야 한다.

4.2.1 감시카메라

적용항목	시험항목	세부사항	비 고
	동작시험	육안확인
4.2.1.1	화질	해상력(정지/이동객체), 다이나믹레인지, 잡음, 색재현, 화이트밸런스	주야간 촬영 영상 화질검증
4.2.1.2	내환경 (실내용)	내한성, 내열성, 내습성, 방수, 방진	노출 환경의 내성 검증
4.2.1.3	내환경 (실외용)
4.2.1.4	전자파 적합성	전파법 제47조의 3 및 제58조 2의 3항 전자파적합성 기술기준 만족	기존 인증서 대체 가능 (동일 모델)
4.2.1.5	무선	전파법 제45조 및 제58조 2의 2항 무선설비 기술기준 만족

4.2.1.1 화질

※ 화질시험 환경조건

1. 모든 화질시험은 KS C 6200을 준용한 시험실(검정 무광벽체)에서 진행하여야 하며, 시험실 바닥 역시 빛 반사가 적은 검정 매트를 권장

2. 모든 화질시험은 녹화된 영상 중간부분의 프레임을 추출하여 평가를 하며, 카메라 자체적으로 영상녹화가 안되는 경우에는 업체에서 시험에 적합한 녹화장비 또는 SW를 제공하거나 평가기관에서 보유하고 있는 녹화장비(NVR) 또는 SW를 사용하여 시험을 진행함

※ 화질시험 감시카메라 및 녹화장치 시험 설정값 조정

1. 의뢰자가 직접 감시카메라 및 녹화장치의 설정값 조정이 가능함.

2. 감시카메라 및 녹화장치 설정값은 설치환경(사무실, 주거지역 등)에 적용되는 실제 값이어야 하며, 1회 설정이후에는 모든 시험 종료까지 변경이 불가능함

1) 일반 감시카메라

시험항목	단위	품질기준	환경조건	시험 방법
해상력 (정지)	%	제시사양 대비 - 70% 이상(FHD까지) - 60% 이상(4k이상)	Siemense 9 star 차트에서 정중앙 star 차트만 활용	KS C 6200
해상력 (이동객체)	%	명암비 10:1 이상 차트 - 150 LW/PH 이상(일반)	색온도 : 5100 K 조도 : 1,000 lx 조명 오차 : ±10% 이하 속도 : 5 km/h 세부 환경조건 참조	KS A ISO 12233
다이나믹레인지	dB	투명한 TE 269A 36 패치 및 동등이상 차트 기준 - 35dB 이상	Lighting box 사용 색온도 : 5100K 조도 : 4,000 lx 조명 오차 : ±5% 이하	KS A ISO 14524
잡음 (SNR)	dB	투명한 TE 269A 36 패치 및 동등이상 차트 활용 종합 SNR(신호대 잡음비) 기준 - 20dB 이상	Lighting box 사용 색온도 : 5100 K 조도 : 4,000 lx 조명 오차 : ±5% 이하	KS A ISO 15739
색재현	-	24색 칼라체커 사용 - 모든 패치가 모든 조명조건에서 Δ E 25 이하	색온도 : D50, D65 따름 D50 : 5100 K D65 : 6,500 K 조도 : 500 lx 조명 오차 : ±5% 이하	ISO/CIE 11664-5
화이트밸런스	-	18% 그레이(22번 패치) 기준 - 모든 조명조건에서 Δ C 3 이하	색온도 : D50, D65 따름 D50 : 5100K D65 : 6,500K 조도 : 500 lx 조명 오차 : ±5% 이하	ISO/CIE 11664-5

※실내용과 실외용 일반 감시카메라 화질 품질기준은 동일함

가. 해상력(정지)

- KS C 6200의 시험방법에 따라 진행하며 시험환경은 상온 조건에서 측정한다.

- 화질시험은 녹화된 영상 중간부분의 프레임을 추출하여 평가를 하며, 카메라 자체적으로 영상녹화가 안되는 경우에는 신청인이 시험에 적합한 녹화장비 또는 SW를 제공하거나 시험기관에서 보유하고 있는 녹화장비(NVR) 또는 SW를 사용하여 시험을 진행한다.

- Siemense 9 star 차트 또는 동등 이상의 차트를 사용하여 정중앙 star 차트값만 활용한다.

나. 해상력(이동객체)

- 카메라 화면 수평선 방향으로 5 km/h 의 정속도로 움직이는 10:1 이상의 명암비를 가진 차트로 KS A ISO 12233을 따른 e-SFR 측정방식으로 MTF10P 해상력을 측정함. 이동 시 전체 차트는 동일한 속도를 유지하는 구조를 지녀야 함

- 속도 오차범위는 ± 1 km 이하여야 함

※ 해상력(정지 및 이동객체) 측정 시 과도한 보정(over sharpness 등)으로 인해 해상력 측정값이 (-) 로 측정된 경우 해상력은 측정불가로 판단하여 실패로 간주함

다. 다이나믹레인지

- KS A ISO 14524의 4에 따라 다이나믹레이지를 측정하며 투명한 TE 269A 36 패치 차트 또는 동등이상의 차트를 감시카메라와 정면이 되도록 설치 후 조명조건은 4.2.1.1 1)의 표를 따르고 수직기준 풀촬상이 되도록 이미지 촬영 후측정함.

라. 잡음(SNR)

- KS A ISO 15739에 따라 잡음(SNR) 투명한 TE 269A 36 패치 차트 또는 동등이상의 차트를 감시카메라와 정면이 되도록 설치 후 조명조건은 4.2.1.1 1)의 표를 따르고 수직기준 풀촬상이 되도록 이미지 촬영 후 측정함.

마. 색재현 및 화이트밸런스

- ISO/CIE 11664-5:2016(E)을 준용한 CIE 1976 계산방식을 따르며, 성능평가를 위해 24색 칼라체커 또는 동등이상의 차트를 감시카메라와 정면이 되도록 설치 후 조명조건은 위의 표를 따르고 감시카메라 초점을 맞춘 후 해당 SW로 측정하여 두 가지 조명조건에서 색재현은 모든 패치가 기준값을 만족해야하고, 화이트밸런스 역시 두 가지 조명조건에서 해당 패치가 기준값을 만족하여야 함

2) 특수 감시카메라 (야간감시카메라 등)

시험항목	단위	품질기준	환경조건		시험 방법	비고
해상력 (정지)	%	일반 감시카메라와 동일	일반 감시카메라와 동일		KS C 6200
다이나믹레인지	dB				KS A ISO 14524
잡음 (SNR)	dB				KS A ISO 15739
색재현	-				-
화이트밸런스	-				-
해상력 (이동객체)	LW/PH	150 LW/PH이상	1,000 lx (조명조건)	- 조명 오차 : ± 10% 이하 - 속도 조건 : 5 km/h (속도 오차 범위 ± 1 km/h)	KS A ISO 12233	그 외 야간 감시카메라
		100 LW/PH이상	0 lx (조명조건)

4.2.1.2 내환경(실내용) - 일반, 특수 감시카메라 품질기준 동일

시험항목	단위	품질기준	시험 방법
내한성	-	5 ℃ 16시간 조건에서 정상작동	KS C IEC 60068-2-1
내열성	-	40 ℃ 16시간 조건에서 정상작동	KS C IEC 60068-2-2
내습성	-	40 ℃, 상대습도 93% 96시간 조건에서 정상작동	KS C IEC 60068-2-78
방진	-	제1 특성 숫자로 표시되는 외부 분진에 대한 보호 5등급(IP5X)	KS C IEC 60529

가. 내한성

- KS C IEC 60068-2-1의 Ad 시험방법에 따라 4.2.1.2 표에 규정된 환경조건으로 시험 시 초기측정과 최종측정을 하여 모두 정상작동 되어야 한다. 이때 모니터 등 출력장치를 통해 카메라 영상이 송출되고 있으면 정상작동으로 간주한다.

나. 내열성

- KS C IEC 60068-2-2의 Bd 시험방법에 따라 4.2.1.2 표에 규정된 환경조건으로 시험 시 초기측정과 최종측정을 하여 모두 정상작동 되어야 한다. 이때 모니터 등 출력장치를 통해 카메라 영상이 송출되고 있으면 정상작동으로 간주한다.

다. 내습성

- 4.2.1.2 표에 규정된 환경조건으로 KS C IEC 60068-2-78를 준용 시험 시 초기측정과 최종측정을 하여 모두 정상작동 되어야 한다. 이때 모니터 등 출력장치를 통해 카메라 영상이 송출되고 있으면 정상작동으로 간주한다.

라. 방진

- 4.2.1.2 표에 규정된 환경조건으로 KS C IEC 60529를 준용하여 시험한다. 이때 전원을 공급하지 않는 상태에서 카테고리 2 외함으로 분류하며, 전원 또는 통신 케이블의 연결구는 시험을 위해 보완가능하다.

4.2.1.3 내환경(실외용) - 일반, 특수 감시카메라 품질기준 동일

시험항목	단위	품질기준	시험 방법
내한성	-	-10 ℃ 16시간 조건에서 정상작동	KS C IEC 60068-2-1
내열성	-	55 ℃ 16시간 조건에서 정상작동	KS C IEC 60068-2-2
내습성	-	40 ℃, 상대습도 93% 96시간 조건에서 정상작동 및 시험완료 후 2시간 이내 해상력(정지) 측정 시 제시사양 대비 50 % 이상 측정되어야 함	KS C IEC 60068-2-78 KS C 6200
방진	-	제1 특성 숫자로 표시되는 외부 분진에 대한 보호 5등급(IP5X)	KS C IEC 60529
방수	-	제2 특성 숫자로 표시되는 방수에 대한 보호 5등급(IPX5)	KS C IEC 60529

가. 내한성

- KS C IEC 60068-2-1의 Ad 시험방법에 따라 4.2.1.3 표에 규정된 환경조건으로 시험 시 초기측정과 최종측정을 하여 모두 정상 작동되어야 한다. 이때 모니터 등 출력장치를 통해 카메라 영상이 송출되고 있으면 정상작동으로 간주한다.

나. 내열성

- KS C IEC 60068-2-2의 Bd 시험방법에 따라 4.2.1.3 표에 규정된 환경조건으로 시험 시 초기측정과 최종측정을 하여 모두 정상 작동되어야 한다. 이때 모니터 등 출력장치를 통해 카메라 영상이 송출되고 있으면 정상작동으로 간주한다.

다. 내습성

- 4.2.1.3 표에 규정된 환경조건으로 KS C IEC 60068-2-78를 준용 시험 시 초기측정과 최종측정을 하여 모두 정상 작동되어야 하며, 이때 모니터 등 출력장치를 통해 카메라 영상이 송출되고 있으면 정상작동으로 간주한다. 해상력 측정은 KS C 6200을 준용한다.

라. 방진

- 4.2.1.3 표에 규정된 환경조건으로 KS C IEC 60529를 준용하여 시험한다. 이때 전원을 공급하지 않는 상태에서 카테고리 2 외함으로 분류하며, 전원 또는 통신 케이블의 연결구는 시험을 위해 보완가능하다.

마. 방수

- 4.2.1.3 표에 규정된 환경조건으로 KS C IEC 60529를 준용하여 시험한다.

4.2.1.4 전자파적합성

a. 전파법 제47조의 3 및 제58조 2의 3항에 따른 전자파적합성 기술기준을 만족하여야 한다.

- 예) 멀티미디어기기류 전자파적합성

- 예) 무선설비기기류 전자파적합성(무선통신기능 CCTV일 경우)

4.2.1.5 무선

a. 감시카메라 또는 녹화장치에 무선기능(와이파이, 블루투스, 5G 등)이 포함되어 있는 경우에는 아래 사항을 만족하여야 한다.

b. 전파법 제45조 및 제58조 2의 2항에 따른 무선설비 기술기준을 만족하여야 한다.

- 예) 무선데이터통신시스템용 특정소출력

- 예) 데이터전송용 특정소출력

- 예) 이동통신용 무선설비

4.2.2 녹화장치

시험항목	세부사항	비 고
전자파적합성	전파법 제47조의 3 및 제58조 2의 3항 전자파적합성 기술기준 만족	기존 인증서 대체 가능 (동일 모델)
무선	전파법 제45조 및 제58조 2의 2항 무선설비 기술기준 만족

5. 포장 및 표시

5.1 포장

제품을 외부 충력으로부터 보호할 수 있는 적절한 방법으로 포장되어야 한다.

5.2 표시

표시사항은 보기 쉬운곳에 다음사항을 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표기한다.

가. 제조업체 또는 공급업체명

나. 형식 또는 모델명

다. 제품번호

라. 제조일

바. 설치 및 사용 시 주의사항(필요 시)

5.3 하자보증기간

가. 하자 보수 기간은 준공일로부터 24개월로 한다.

6. 용도 및 제원

6.1 용도

감시카메라와 녹화장치로 구성되거나 또는 개별로 구성되어 감시 및 예방을 목적으로 주거지역, 공장지역, 공원지역, 경계지역 등에서 영상을 촬영하고 녹화하는 기능을 수행하는 장치

6.2 발주제원

발주제원은 식별번호 또는 모델명으로 한다.

식별번호	모델명	제 원
23891199 (MSS-ISD-S02P)	PCAM-S236TN-M	이미지센서 : 1/1.9", Exmor CMOS Sensor 줌 : Optical x36 / Digital x32 / IP x 5 초점거리 : F = 6.0 ~ 216mm 조리개값 : F1.5 ~ F4.8 화각범위 : Horizontal : 60.0°(Wide) ~ 2.0°(Tele) 최저조도 : 0 Lux(IR LED ON)/ Color : 0.0045Lux / B/W : 0.0003Lux (IR LED OFF) 전자셔터속도 : 1/1 ~ 1/30,000 사생활보호기능 : 8 regions 플립모드 : Horizontal, Vertical 이미지개선기능 : AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DEFOG, DIS IR LED : 11 Pieces / 야간가시거리 300M 비디오압축 : H.265 / H.264 / MJPEG 프레임비율 : Max 60FPS@1920x1080 대역폭 : Primary(32Kbps~16Mbps) / Secondary(32Kbps~4Mbps) 해상도 : 352x240 ~ 1920x1080 / 18단계 지원 비디오스트림 : Primary - H.265/H.264 Secondary * 3 H.265/H.264/MJPEG 비디오출력 : 1 x Composite(BNC Type) 오디오압축 : G.711 ULAW / AAC 오디오 입출력 : 1 x Line In / 1 x Line Out(Mono, RCA Type) PTZ 동작화각 : Horizontal : 360°/ Vertical : -15°~ 90° PTZ 제어속도 : 0.1°~ 180°/sec(Continuous move speed) 0.1°~ 240°/sec(Position move speed) PTZ 기능 : 프리셋(500), 패턴(4), 스윙(8), 그룹(8), 오토파킹 네트워크 프로토콜 : IPv4/v6, TCP,UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, SNMP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS 네트워크 암호화 : 암호보호, IP필터, HTTPS 암호화 ONVIF, PSIA 등 국제프로토콜 지원 센서/알람/제어 : 4 입력 / 2 출력 / RS-485 지원 전원공급/소비전력: AC24V(3.0A) / AC24V(Max : 63W) 동작상태 : 온도 : -35°C ~ 70°C / 습도 : 20% ~ 80% 규격/무게 : Dome - ø210 x 323.2mm /ø6.1" Wall : 4.36kg
	SFC501	인터페이스 : 1POWER+DATA IN/ 1POWER+DATA OUT 전송매체규격 : IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet 정격입력 : AC 100~240V 정격출력 : DC 48~54V 600mA (Max 19W) 최대 전송거리 : 100M 외형치수 : 60(W) x 145(D) x 40(H)mm
23880670 (MSS-BN01)	PCAM-TNB201-M	이미지센서 : 1/2.8", Progressive scan CMOS Sensor 줌 : Optical x4.3 / IP x5 초점거리 : F = 2.8 ~ 12mm 조리개값 : F1.4 화각범위 : Horizontal : 99°(Wide) ~ 31°(Tele) Vertical :53°(Wide) ~ 18°(Tele) 최저조도 : 0 Lux(IR LED ON) 전자셔터속도 : 1/1 ~ 1/10,000 플립모드 : Horizontal, Vertical 이미지개선기능 : AE, AWB, AGC, NR, TDN, DSS, BLC, DEFOG, WDR, DPC IR LED : 8 Pieces(850nm) / Min 50M 비디오압축 : H.265 / H.264 / MJPEG 프레임비율 : Max 30FPS@1920x1080 대역폭 : Primary(32Kbps~16Mbps) / Secondary(32Kbps~4Mbps) 해상도 : 352x240 ~ 1920x1080 / 18단계 지원 비디오스트림 : Primary - H.265/H.264 Secondary * 2 - H.265/H.264/MJPEG 오디오압축 : G.711 ULAW / AAC 오디오 입출력 : 1 x Line In / 1 x Line Out(Mono, RCA Type) 네트워크 접속 : 10/100 Base-T(RJ-45) 네트워크 프로토콜 : IPv4/v6, TCP,UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, SNMP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP 네트워크 암호화 : 암호보호, IP필터, HTTPS 암호화 ONVIF, PSIA 등 국제프로토콜 지원 센서/알람/제어 : 1 입력 / 1 출력 / RS-485 지원 전원공급 : DC12V(1.5A) / PoE(Power over Ethernet) : 802.3af 소비전력 : DC12V / PoE (Max : 12W) 동작상태 : 온도 : -30°C ~ 70°C / 습도 : Less than 80% RH 규격/무게 : ø86 x 299(L)mm / 1.6 kg
	NEXT-POE3005GF	10/100/1000M Ports : 5x10/100/1000M; 4Port PoE LED : Power(Green), PoE In-Use(Orange), 1000M LNK/ACT(Green), 10/100LNK/ACT(Green) 전원 : 100~240V AC, 50-60Hz 전력소비 : 65W Max PoE 표준 : IEEE 802.3at/af PoE 출력 : 54VDC,; Max.30W PoE 전원공급장치유형 : 1/2(+), 3/6(-), Mode-A. End-Span PoE 전력예산 : System: 65W; PoE: Max. 60W Regulation Compliance : FCC Part 15 Class A, CE, KCC Standards Compliance : IEEE 802.3 : 10Base-T IEEE 802.3u : 100Base-TX IEEE 802.3ab : 1000Base-T IEEE 802.3x : Flow Control 규격/무게 : 180x112x38mm / 1kg
23880671 (MSS-DN01)	NMC-MAV22	촬상소자 : 1/2.5" Aptian CMOS(200만화소) 렌 즈 : 3.3 ~ 12mm Varifocal Mega Pixel IR Coated 최저조도 : Color 0.6Lux@F1.2, B/W 0.08Lux@F1.2 압축방식 : H.264 High Profile / MJPEG Multi Streaming : 3 Streams 해상도 : 최대 1920×1080 프레임 : 30fps 오디오 압축 : G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM 이더넷 : 10/100Mbps 프로토콜 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE PoE : Class 3 전 원 : PoE , DC12V 동작온도 : -10℃~ + 45℃ 동작습도 : ≤85% RH 외형치수 : Ø130 × 112mm
	NEXT-POE3005GF	10/100/1000M Ports : 5x10/100/1000M; 4Port PoE LED : Power(Green), PoE In-Use(Orange), 1000M LNK/ACT(Green), 10/100LNK/ACT(Green) 전원 : 100~240V AC, 50-60Hz 전력소비 : 65W Max PoE 표준 : IEEE 802.3at/af PoE 출력 : 54VDC,; Max.30W PoE 전원공급장치유형 : 1/2(+), 3/6(-), Mode-A. End-Span PoE 전력예산 : System: 65W; PoE: Max. 60W Regulation Compliance : FCC Part 15 Class A, CE, KCC Standards Compliance : IEEE 802.3 : 10Base-T IEEE 802.3u : 100Base-TX IEEE 802.3ab : 1000Base-T IEEE 802.3x : Flow Control 규격/무게 : 180x112x38mm / 1kg
23880672 (MSS-SN01)	PCAM-S230TN-M	이미지센서 : 1/1.9", Exmor CMOS Sensor 줌 : Optical x30 / Digital x32 / IP x 5 초점거리 : F = 6.0 ~ 180mm 조리개값 : F1.5 ~ F4.3 화각범위 : Horizontal : 59.8°(Wide) ~ 2.9°(Tele) 최저조도 : 0 Lux(IR LED ON)/ Color : 0.0045Lux / B/W : 0.0003Lux (IR LED OFF) 전자셔터속도 : 1/1 ~ 1/30,000 사생활보호기능 : 8 regions 플립모드 : Horizontal, Vertical 이미지개선기능 : AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DEFOG, DIS IR LED : 11 Pieces / 야간가시거리 300M 비디오압축 : H.265 / H.264 / MJPEG 프레임비율 : Max 60FPS@1920x1080 대역폭 : Primary(32Kbps~16Mbps) / Secondary(32Kbps~4Mbps) 해상도 : 352x240 ~ 1920x1080 / 18단계 지원 비디오스트림 : Primary - H.265/H.264 Secondary * 3 H.265/H.264/MJPEG 비디오출력 : 1 x Composite(BNC Type) 오디오압축 : G.711 ULAW / AAC 오디오 입출력 : 1 x Line In / 1 x Line Out(Mono, RCA Type) PTZ 동작화각 : Horizontal : 360°/ Vertical : -15°~ 90° PTZ 제어속도 : 0.1°~ 180°/sec(Continuous move speed) 0.1°~ 240°/sec(Position move speed) PTZ 기능 : 프리셋(500), 패턴(4), 스윙(8), 그룹(8), 오토파킹 네트워크 프로토콜 : IPv4/v6, TCP,UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, SNMP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS 네트워크 암호화 : 암호보호, IP필터, HTTPS 암호화 ONVIF, PSIA 등 국제프로토콜 지원 센서/알람/제어 : 4 입력 / 2 출력 / RS-485 지원 전원공급/소비전력: AC24V(3.0A) / AC24V(Max : 63W) 동작상태 : 온도 : -35°C ~ 70°C / 습도 : 20% ~ 80% 규격/무게 : Dome - ø210 x 323.2mm /ø6.1" Wall : 4.36kg
	NEXT-POE3005GF	10/100/1000M Ports : 5x10/100/1000M; 4Port PoE LED : Power(Green), PoE In-Use(Orange), 1000M LNK/ACT(Green), 10/100LNK/ACT(Green) 전원 : 100~240V AC, 50-60Hz 전력소비 : 65W Max PoE 표준 : IEEE 802.3at/af PoE 출력 : 54VDC,; Max.30W PoE 전원공급장치유형 : 1/2(+), 3/6(-), Mode-A. End-Span PoE 전력예산 : System: 65W; PoE: Max. 60W Regulation Compliance : FCC Part 15 Class A, CE, KCC Standards Compliance : IEEE 802.3 : 10Base-T IEEE 802.3u : 100Base-TX IEEE 802.3ab : 1000Base-T IEEE 802.3x : Flow Control 규격/무게 : 180x112x38mm / 1kg
23894711 (MSS-SN02)	PCAM-S236TN-M	이미지센서 : 1/1.9", Exmor CMOS Sensor 줌 : Optical x36 / Digital x32 / IP x 5 초점거리 : F = 6.0 ~ 216mm 조리개값 : F1.5 ~ F4.8 화각범위 : Horizontal : 60.0°(Wide) ~ 2.0°(Tele) 최저조도 : 0 Lux(IR LED ON)/ Color : 0.0045Lux / B/W : 0.0003Lux (IR LED OFF) 전자셔터속도 : 1/1 ~ 1/30,000 사생활보호기능 : 8 regions 플립모드 : Horizontal, Vertical 이미지개선기능 : AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DEFOG, DIS IR LED : 11 Pieces / 야간가시거리 300M 비디오압축 : H.265 / H.264 / MJPEG 프레임비율 : Max 60FPS@1920x1080 대역폭 : Primary(32Kbps~16Mbps) / Secondary(32Kbps~4Mbps) 해상도 : 352x240 ~ 1920x1080 / 18단계 지원 비디오스트림 : Primary - H.265/H.264 Secondary * 3 H.265/H.264/MJPEG 비디오출력 : 1 x Composite(BNC Type) 오디오압축 : G.711 ULAW / AAC 오디오 입출력 : 1 x Line In / 1 x Line Out(Mono, RCA Type) PTZ 동작화각 : Horizontal : 360°/ Vertical : -15°~ 90° PTZ 제어속도 : 0.1°~ 180°/sec(Continuous move speed) 0.1°~ 240°/sec(Position move speed) PTZ 기능 : 프리셋(500), 패턴(4), 스윙(8), 그룹(8), 오토파킹 네트워크 프로토콜 : IPv4/v6, TCP,UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, SNMP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS 네트워크 암호화 : 암호보호, IP필터, HTTPS 암호화 ONVIF, PSIA 등 국제프로토콜 지원 센서/알람/제어 : 4 입력 / 2 출력 / RS-485 지원 전원공급/소비전력: AC24V(3.0A) / AC24V(Max : 63W) 동작상태 : 온도 : -35°C ~ 70°C / 습도 : 20% ~ 80% 규격/무게 : Dome - ø210 x 323.2mm /ø6.1" Wall : 4.36kg
	NEXT-POE3005GF	10/100/1000M Ports : 5x10/100/1000M; 4Port PoE LED : Power(Green), PoE In-Use(Orange), 1000M LNK/ACT(Green), 10/100LNK/ACT(Green) 전원 : 100~240V AC, 50-60Hz 전력소비 : 65W Max PoE 표준 : IEEE 802.3at/af PoE 출력 : 54VDC,; Max.30W PoE 전원공급장치유형 : 1/2(+), 3/6(-), Mode-A. End-Span PoE 전력예산 : System: 65W; PoE: Max. 60W Regulation Compliance : FCC Part 15 Class A, CE, KCC Standards Compliance : IEEE 802.3 : 10Base-T IEEE 802.3u : 100Base-TX IEEE 802.3ab : 1000Base-T IEEE 802.3x : Flow Control 규격/무게 : 180x112x38mm / 1kg
23901078 (MSS-BN02)	PCAM-TNB201-M	이미지센서 : 1/2.8", Progressive scan CMOS Sensor 줌 : Optical x4.3 / IP x5 초점거리 : F = 2.8 ~ 12mm 조리개값 : F1.4 화각범위 : Horizontal : 99°(Wide) ~ 31°(Tele) Vertical :53°(Wide) ~ 18°(Tele) 최저조도 : 0 Lux(IR LED ON) 전자셔터속도 : 1/1 ~ 1/10,000 플립모드 : Horizontal, Vertical 이미지개선기능 : AE, AWB, AGC, NR, TDN, DSS, BLC, DEFOG, WDR, DPC IR LED : 8 Pieces(850nm) / Min 50M 비디오압축 : H.265 / H.264 / MJPEG 프레임비율 : Max 30FPS@1920x1080 대역폭 : Primary(32Kbps~16Mbps) / Secondary(32Kbps~4Mbps) 해상도 : 352x240 ~ 1920x1080 / 18단계 지원 비디오스트림 : Primary - H.265/H.264 Secondary * 2 - H.265/H.264/MJPEG 오디오압축 : G.711 ULAW / AAC 오디오 입출력 : 1 x Line In / 1 x Line Out(Mono, RCA Type) 네트워크 접속 : 10/100 Base-T(RJ-45) 네트워크 프로토콜 : IPv4/v6, TCP,UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, SNMP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP 네트워크 암호화 : 암호보호, IP필터, HTTPS 암호화 ONVIF, PSIA 등 국제프로토콜 지원 센서/알람/제어 : 1 입력 / 1 출력 / RS-485 지원 전원공급 : DC12V(1.5A) / PoE(Power over Ethernet) : 802.3af 소비전력 : DC12V / PoE (Max : 12W) 동작상태 : 온도 : -30°C ~ 70°C / 습도 : Less than 80% RH 규격/무게 : ø86 x 299(L)mm / 1.6 kg
	NEXT-POE3008GF	10/100/1000M Ports : 8x10/100/1000M; 4Port PoE LED : Power(Green), PoE In-Use(Orange), 1000M LNK/ACT(Green), 10/100LNK/ACT(Green) 전원 : 100~240V AC, 50-60Hz 전력소비 : 150W Max PoE 표준 : IEEE 802.3at/af PoE 출력 : 54VDC,; Max.30W PoE 전원공급장치유형 : 1/2(+), 3/6(-), Mode-A. End-Span PoE 전력예산 : System: 150W; PoE: Max. 130W Regulation Compliance : FCC Part 15 Class A, CE, KCC Standards Compliance : IEEE 802.3 : 10Base-T IEEE 802.3u : 100Base-TX IEEE 802.3ab : 1000Base-T IEEE 802.3x : Flow Control 규격/무게 : 330x180x44mm / 2kg
23901079 (MSS-DN02)	NMC-MAV22	촬상소자 : 1/2.5" Aptian CMOS(200만화소) 렌 즈 : 3.3 ~ 12mm Varifocal Mega Pixel IR Coated 최저조도 : Color 0.6Lux@F1.2, B/W 0.08Lux@F1.2 압축방식 : H.264 High Profile / MJPEG Multi Streaming : 3 Streams 해상도 : 최대 1920×1080 프레임 : 30fps 오디오 압축 : G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM 이더넷 : 10/100Mbps 프로토콜 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE PoE : Class 3 전 원 : PoE , DC12V 동작온도 : -10℃~ + 45℃ 동작습도 : ≤85% RH 외형치수 : Ø130 × 112mm
	NEXT-POE3008GF	10/100/1000M Ports : 8x10/100/1000M; 4Port PoE LED : Power(Green), PoE In-Use(Orange), 1000M LNK/ACT(Green), 10/100LNK/ACT(Green) 전원 : 100~240V AC, 50-60Hz 전력소비 : 150W Max PoE 표준 : IEEE 802.3at/af PoE 출력 : 54VDC,; Max.30W PoE 전원공급장치유형 : 1/2(+), 3/6(-), Mode-A. End-Span PoE 전력예산 : System: 150W; PoE: Max. 130W Regulation Compliance : FCC Part 15 Class A, CE, KCC Standards Compliance : IEEE 802.3 : 10Base-T IEEE 802.3u : 100Base-TX IEEE 802.3ab : 1000Base-T IEEE 802.3x : Flow Control 규격/무게 : 330x180x44mm / 2kg
23901080 (MSS-SN03)	PCAM-S230TN-M	이미지센서 : 1/1.9", Exmor CMOS Sensor 줌 : Optical x30 / Digital x32 / IP x 5 초점거리 : F = 6.0 ~ 180mm 조리개값 : F1.5 ~ F4.3 화각범위 : Horizontal : 59.8°(Wide) ~ 2.9°(Tele) 최저조도 : 0 Lux(IR LED ON)/ Color : 0.0045Lux / B/W : 0.0003Lux (IR LED OFF) 전자셔터속도 : 1/1 ~ 1/30,000 사생활보호기능 : 8 regions 플립모드 : Horizontal, Vertical 이미지개선기능 : AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DEFOG, DIS IR LED : 11 Pieces / 야간가시거리 300M 비디오압축 : H.265 / H.264 / MJPEG 프레임비율 : Max 60FPS@1920x1080 대역폭 : Primary(32Kbps~16Mbps) / Secondary(32Kbps~4Mbps) 해상도 : 352x240 ~ 1920x1080 / 18단계 지원 비디오스트림 : Primary - H.265/H.264 Secondary * 3 H.265/H.264/MJPEG 비디오출력 : 1 x Composite(BNC Type) 오디오압축 : G.711 ULAW / AAC 오디오 입출력 : 1 x Line In / 1 x Line Out(Mono, RCA Type) PTZ 동작화각 : Horizontal : 360°/ Vertical : -15°~ 90° PTZ 제어속도 : 0.1°~ 180°/sec(Continuous move speed) 0.1°~ 240°/sec(Position move speed) PTZ 기능 : 프리셋(500), 패턴(4), 스윙(8), 그룹(8), 오토파킹 네트워크 프로토콜 : IPv4/v6, TCP,UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, SNMP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS 네트워크 암호화 : 암호보호, IP필터, HTTPS 암호화 ONVIF, PSIA 등 국제프로토콜 지원 센서/알람/제어 : 4 입력 / 2 출력 / RS-485 지원 전원공급/소비전력: AC24V(3.0A) / AC24V(Max : 63W) 동작상태 : 온도 : -35°C ~ 70°C / 습도 : 20% ~ 80% 규격/무게 : Dome - ø210 x 323.2mm /ø6.1" Wall : 4.36kg
	NEXT-POE3008GF	10/100/1000M Ports : 8x10/100/1000M; 4Port PoE LED : Power(Green), PoE In-Use(Orange), 1000M LNK/ACT(Green), 10/100LNK/ACT(Green) 전원 : 100~240V AC, 50-60Hz 전력소비 : 150W Max PoE 표준 : IEEE 802.3at/af PoE 출력 : 54VDC,; Max.30W PoE 전원공급장치유형 : 1/2(+), 3/6(-), Mode-A. End-Span PoE 전력예산 : System: 150W; PoE: Max. 130W Regulation Compliance : FCC Part 15 Class A, CE, KCC Standards Compliance : IEEE 802.3 : 10Base-T IEEE 802.3u : 100Base-TX IEEE 802.3ab : 1000Base-T IEEE 802.3x : Flow Control 규격/무게 : 330x180x44mm / 2kg
23901081 (MSS-SN04)	PCAM-S236TN-M	이미지센서 : 1/1.9", Exmor CMOS Sensor 줌 : Optical x36 / Digital x32 / IP x 5 초점거리 : F = 6.0 ~ 216mm 조리개값 : F1.5 ~ F4.8 화각범위 : Horizontal : 60.0°(Wide) ~ 2.0°(Tele) 최저조도 : 0 Lux(IR LED ON)/ Color : 0.0045Lux / B/W : 0.0003Lux (IR LED OFF) 전자셔터속도 : 1/1 ~ 1/30,000 사생활보호기능 : 8 regions 플립모드 : Horizontal, Vertical 이미지개선기능 : AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DEFOG, DIS IR LED : 11 Pieces / 야간가시거리 300M 비디오압축 : H.265 / H.264 / MJPEG 프레임비율 : Max 60FPS@1920x1080 대역폭 : Primary(32Kbps~16Mbps) / Secondary(32Kbps~4Mbps) 해상도 : 352x240 ~ 1920x1080 / 18단계 지원 비디오스트림 : Primary - H.265/H.264 Secondary * 3 H.265/H.264/MJPEG 비디오출력 : 1 x Composite(BNC Type) 오디오압축 : G.711 ULAW / AAC 오디오 입출력 : 1 x Line In / 1 x Line Out(Mono, RCA Type) PTZ 동작화각 : Horizontal : 360°/ Vertical : -15°~ 90° PTZ 제어속도 : 0.1°~ 180°/sec(Continuous move speed) 0.1°~ 240°/sec(Position move speed) PTZ 기능 : 프리셋(500), 패턴(4), 스윙(8), 그룹(8), 오토파킹 네트워크 프로토콜 : IPv4/v6, TCP,UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, SNMP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS 네트워크 암호화 : 암호보호, IP필터, HTTPS 암호화 ONVIF, PSIA 등 국제프로토콜 지원 센서/알람/제어 : 4 입력 / 2 출력 / RS-485 지원 전원공급/소비전력: AC24V(3.0A) / AC24V(Max : 63W) 동작상태 : 온도 : -35°C ~ 70°C / 습도 : 20% ~ 80% 규격/무게 : Dome - ø210 x 323.2mm /ø6.1" Wall : 4.36kg
	NEXT-POE3008GF	10/100/1000M Ports : 8x10/100/1000M; 4Port PoE LED : Power(Green), PoE In-Use(Orange), 1000M LNK/ACT(Green), 10/100LNK/ACT(Green) 전원 : 100~240V AC, 50-60Hz 전력소비 : 150W Max PoE 표준 : IEEE 802.3at/af PoE 출력 : 54VDC,; Max.30W PoE 전원공급장치유형 : 1/2(+), 3/6(-), Mode-A. End-Span PoE 전력예산 : System: 150W; PoE: Max. 130W Regulation Compliance : FCC Part 15 Class A, CE, KCC Standards Compliance : IEEE 802.3 : 10Base-T IEEE 802.3u : 100Base-TX IEEE 802.3ab : 1000Base-T IEEE 802.3x : Flow Control 규격/무게 : 330x180x44mm / 2kg
23880673 (MSS-DE201)	NMC-MAV22	촬상소자 : 1/2.5" Aptian CMOS(200만화소) 렌 즈 : 3.3 ~ 12mm Varifocal Mega Pixel IR Coated 최저조도 : Color 0.6Lux@F1.2, B/W 0.08Lux@F1.2 압축방식 : H.264 High Profile / MJPEG Multi Streaming : 3 Streams 해상도 : 최대 1920×1080 프레임 : 30fps 오디오 압축 : G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM 이더넷 : 10/100Mbps 프로토콜 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE PoE : Class 3 전 원 : PoE , DC12V 동작온도 : -10℃~ + 45℃ 동작습도 : ≤85% RH 외형치수 : Ø130 × 112mm
	SC-IPC3001E	송신기 디지털 전송 대역폭(MAX) : PHY Rate 200Mbps 자체 소비 전력(MAX) : 2W(MAX.) 출력 전원 : Midspan PoE 최대 공급가능전력 : 30W 전송거리(5C-HFBT) : 1.8Km @ Up to 20Mbps 동작 온도 / 동작 습도 : -20℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80％ 접속 포트 : RJ-45 X 1 / BNC-F X 1 재질 / 중량 : ABS 난연 / 60g 외형 치수 (mm) : 90(W) x 55(H) x 24(D) 수신기 디지털 전송 대역폭(MAX) : PHY Rate 200Mbps 자체 소비 전력(MAX) : 2W(MAX.) 입력 전원 : DC 48V to 56V 최대 공급가능전력 : 30W 전송거리(5C-HFBT) : 1.8Km @ Up to 20Mbps 동작 온도 / 동작 습도 : -10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80％ 접속 포트 : RJ-45 X 1 / BNC-F X 1 재질 / 중량 : ABS 난연 / 60g 외형 치수 (mm) : 90(W) x 55(H) x 24(D)
23874829 (MSS-BR-BN01)	PCAM-TNB201-M	이미지센서 : 1/2.8", Progressive scan CMOS Sensor 줌 : Optical x4.3 / IP x5 초점거리 : F = 2.8 ~ 12mm 조리개값 : F1.4 화각범위 : Horizontal : 99°(Wide) ~ 31°(Tele) Vertical :53°(Wide) ~ 18°(Tele) 최저조도 : 0 Lux(IR LED ON) 전자셔터속도 : 1/1 ~ 1/10,000 플립모드 : Horizontal, Vertical 이미지개선기능 : AE, AWB, AGC, NR, TDN, DSS, BLC, DEFOG, WDR, DPC IR LED : 8 Pieces(850nm) / Min 50M 비디오압축 : H.265 / H.264 / MJPEG 프레임비율 : Max 30FPS@1920x1080 대역폭 : Primary(32Kbps~16Mbps) / Secondary(32Kbps~4Mbps) 해상도 : 352x240 ~ 1920x1080 / 18단계 지원 비디오스트림 : Primary - H.265/H.264 Secondary * 2 - H.265/H.264/MJPEG 오디오압축 : G.711 ULAW / AAC 오디오 입출력 : 1 x Line In / 1 x Line Out(Mono, RCA Type) 네트워크 접속 : 10/100 Base-T(RJ-45) 네트워크 프로토콜 : IPv4/v6, TCP,UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, SNMP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP 네트워크 암호화 : 암호보호, IP필터, HTTPS 암호화 ONVIF, PSIA 등 국제프로토콜 지원 센서/알람/제어 : 1 입력 / 1 출력 / RS-485 지원 전원공급 : DC12V(1.5A) / PoE(Power over Ethernet) : 802.3af 소비전력 : DC12V / PoE (Max : 12W) 동작상태 : 온도 : -30°C ~ 70°C / 습도 : Less than 80% RH 규격/무게 : ø86 x 299(L)mm / 1.6 kg
	NEXT-POE3008GF	10/100/1000M Ports : 8x10/100/1000M; 4Port PoE LED : Power(Green), PoE In-Use(Orange), 1000M LNK/ACT(Green), 10/100LNK/ACT(Green) 전원 : 100~240V AC, 50-60Hz 전력소비 : 150W Max PoE 표준 : IEEE 802.3at/af PoE 출력 : 54VDC,; Max.30W PoE 전원공급장치유형 : 1/2(+), 3/6(-), Mode-A. End-Span PoE 전력예산 : System: 150W; PoE: Max. 130W Regulation Compliance : FCC Part 15 Class A, CE, KCC Standards Compliance : IEEE 802.3 : 10Base-T IEEE 802.3u : 100Base-TX IEEE 802.3ab : 1000Base-T IEEE 802.3x : Flow Control 규격/무게 : 330x180x44mm / 2kg
	SE-A701	재 질 : SUS 형 태 : 암대 크 기 : Φ70×1000mm 제작사양
23874828 (MSS-BR-SN01)	PCAM-S230TN-M	이미지센서 : 1/1.9", Exmor CMOS Sensor 줌 : Optical x30 / Digital x32 / IP x 5 초점거리 : F = 6.0 ~ 180mm 조리개값 : F1.5 ~ F4.3 화각범위 : Horizontal : 59.8°(Wide) ~ 2.9°(Tele) 최저조도 : 0 Lux(IR LED ON)/ Color : 0.0045Lux / B/W : 0.0003Lux (IR LED OFF) 전자셔터속도 : 1/1 ~ 1/30,000 사생활보호기능 : 8 regions 플립모드 : Horizontal, Vertical 이미지개선기능 : AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DEFOG, DIS IR LED : 11 Pieces / 야간가시거리 300M 비디오압축 : H.265 / H.264 / MJPEG 프레임비율 : Max 60FPS@1920x1080 대역폭 : Primary(32Kbps~16Mbps) / Secondary(32Kbps~4Mbps) 해상도 : 352x240 ~ 1920x1080 / 18단계 지원 비디오스트림 : Primary - H.265/H.264 Secondary * 3 H.265/H.264/MJPEG 비디오출력 : 1 x Composite(BNC Type) 오디오압축 : G.711 ULAW / AAC 오디오 입출력 : 1 x Line In / 1 x Line Out(Mono, RCA Type) PTZ 동작화각 : Horizontal : 360°/ Vertical : -15°~ 90° PTZ 제어속도 : 0.1°~ 180°/sec(Continuous move speed) 0.1°~ 240°/sec(Position move speed) PTZ 기능 : 프리셋(500), 패턴(4), 스윙(8), 그룹(8), 오토파킹 네트워크 프로토콜 : IPv4/v6, TCP,UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, SNMP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS 네트워크 암호화 : 암호보호, IP필터, HTTPS 암호화 ONVIF, PSIA 등 국제프로토콜 지원 센서/알람/제어 : 4 입력 / 2 출력 / RS-485 지원 전원공급/소비전력: AC24V(3.0A) / AC24V(Max : 63W) 동작상태 : 온도 : -35°C ~ 70°C / 습도 : 20% ~ 80% 규격/무게 : Dome - ø210 x 323.2mm /ø6.1" Wall : 4.36kg
	NEXT-POE3008GF	10/100/1000M Ports : 8x10/100/1000M; 4Port PoE LED : Power(Green), PoE In-Use(Orange), 1000M LNK/ACT(Green), 10/100LNK/ACT(Green) 전원 : 100~240V AC, 50-60Hz 전력소비 : 150W Max PoE 표준 : IEEE 802.3at/af PoE 출력 : 54VDC,; Max.30W PoE 전원공급장치유형 : 1/2(+), 3/6(-), Mode-A. End-Span PoE 전력예산 : System: 150W; PoE: Max. 130W Regulation Compliance : FCC Part 15 Class A, CE, KCC Standards Compliance : IEEE 802.3 : 10Base-T IEEE 802.3u : 100Base-TX IEEE 802.3ab : 1000Base-T IEEE 802.3x : Flow Control 규격/무게 : 330x180x44mm / 2kg
	SE-A701	재 질 : SUS 형 태 : 암대 크 기 : Φ70×1000mm 제작사양
23891207 (MSS-BR-SN03)	PCAM-S236TN-M	이미지센서 : 1/1.9", Exmor CMOS Sensor 줌 : Optical x36 / Digital x32 / IP x 5 초점거리 : F = 6.0 ~ 216mm 조리개값 : F1.5 ~ F4.8 화각범위 : Horizontal : 60.0°(Wide) ~ 2.0°(Tele) 최저조도 : 0 Lux(IR LED ON)/ Color : 0.0045Lux / B/W : 0.0003Lux (IR LED OFF) 전자셔터속도 : 1/1 ~ 1/30,000 사생활보호기능 : 8 regions 플립모드 : Horizontal, Vertical 이미지개선기능 : AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DEFOG, DIS IR LED : 11 Pieces / 야간가시거리 300M 비디오압축 : H.265 / H.264 / MJPEG 프레임비율 : Max 60FPS@1920x1080 대역폭 : Primary(32Kbps~16Mbps) / Secondary(32Kbps~4Mbps) 해상도 : 352x240 ~ 1920x1080 / 18단계 지원 비디오스트림 : Primary - H.265/H.264 Secondary * 3 H.265/H.264/MJPEG 비디오출력 : 1 x Composite(BNC Type) 오디오압축 : G.711 ULAW / AAC 오디오 입출력 : 1 x Line In / 1 x Line Out(Mono, RCA Type) PTZ 동작화각 : Horizontal : 360°/ Vertical : -15°~ 90° PTZ 제어속도 : 0.1°~ 180°/sec(Continuous move speed) 0.1°~ 240°/sec(Position move speed) PTZ 기능 : 프리셋(500), 패턴(4), 스윙(8), 그룹(8), 오토파킹 네트워크 프로토콜 : IPv4/v6, TCP,UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, SNMP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS 네트워크 암호화 : 암호보호, IP필터, HTTPS 암호화 ONVIF, PSIA 등 국제프로토콜 지원 센서/알람/제어 : 4 입력 / 2 출력 / RS-485 지원 전원공급/소비전력: AC24V(3.0A) / AC24V(Max : 63W) 동작상태 : 온도 : -35°C ~ 70°C / 습도 : 20% ~ 80% 규격/무게 : Dome - ø210 x 323.2mm /ø6.1" Wall : 4.36kg
	NEXT-POE3008GF	10/100/1000M Ports : 8x10/100/1000M; 4Port PoE LED : Power(Green), PoE In-Use(Orange), 1000M LNK/ACT(Green), 10/100LNK/ACT(Green) 전원 : 100~240V AC, 50-60Hz 전력소비 : 150W Max PoE 표준 : IEEE 802.3at/af PoE 출력 : 54VDC,; Max.30W PoE 전원공급장치유형 : 1/2(+), 3/6(-), Mode-A. End-Span PoE 전력예산 : System: 150W; PoE: Max. 130W Regulation Compliance : FCC Part 15 Class A, CE, KCC Standards Compliance : IEEE 802.3 : 10Base-T IEEE 802.3u : 100Base-TX IEEE 802.3ab : 1000Base-T IEEE 802.3x : Flow Control 규격/무게 : 330x180x44mm / 2kg
	SE-A701	재 질 : SUS 형 태 : 암대 크 기 : Φ70×1000mm 제작사양
23715157 (MSS-BR-SNB01)	PCAM-S230TN-M	이미지센서 : 1/1.9", Exmor CMOS Sensor 줌 : Optical x30 / Digital x32 / IP x 5 초점거리 : F = 6.0 ~ 180mm 조리개값 : F1.5 ~ F4.3 화각범위 : Horizontal : 59.8°(Wide) ~ 2.9°(Tele) 최저조도 : 0 Lux(IR LED ON)/ Color : 0.0045Lux / B/W : 0.0003Lux (IR LED OFF) 전자셔터속도 : 1/1 ~ 1/30,000 사생활보호기능 : 8 regions 플립모드 : Horizontal, Vertical 이미지개선기능 : AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DEFOG, DIS IR LED : 11 Pieces / 야간가시거리 300M 비디오압축 : H.265 / H.264 / MJPEG 프레임비율 : Max 60FPS@1920x1080 대역폭 : Primary(32Kbps~16Mbps) / Secondary(32Kbps~4Mbps) 해상도 : 352x240 ~ 1920x1080 / 18단계 지원 비디오스트림 : Primary - H.265/H.264 Secondary * 3 H.265/H.264/MJPEG 비디오출력 : 1 x Composite(BNC Type) 오디오압축 : G.711 ULAW / AAC 오디오 입출력 : 1 x Line In / 1 x Line Out(Mono, RCA Type) PTZ 동작화각 : Horizontal : 360°/ Vertical : -15°~ 90° PTZ 제어속도 : 0.1°~ 180°/sec(Continuous move speed) 0.1°~ 240°/sec(Position move speed) PTZ 기능 : 프리셋(500), 패턴(4), 스윙(8), 그룹(8), 오토파킹 네트워크 프로토콜 : IPv4/v6, TCP,UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, SNMP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS 네트워크 암호화 : 암호보호, IP필터, HTTPS 암호화 ONVIF, PSIA 등 국제프로토콜 지원 센서/알람/제어 : 4 입력 / 2 출력 / RS-485 지원 전원공급/소비전력: AC24V(3.0A) / AC24V(Max : 63W) 동작상태 : 온도 : -35°C ~ 70°C / 습도 : 20% ~ 80% 규격/무게 : Dome - ø210 x 323.2mm /ø6.1" Wall : 4.36kg
	NEXT-POE3008GF	10/100/1000M Ports : 8x10/100/1000M; 4Port PoE LED : Power(Green), PoE In-Use(Orange), 1000M LNK/ACT(Green), 10/100LNK/ACT(Green) 전원 : 100~240V AC, 50-60Hz 전력소비 : 150W Max PoE 표준 : IEEE 802.3at/af PoE 출력 : 54VDC,; Max.30W PoE 전원공급장치유형 : 1/2(+), 3/6(-), Mode-A. End-Span PoE 전력예산 : System: 150W; PoE: Max. 130W Regulation Compliance : FCC Part 15 Class A, CE, KCC Standards Compliance : IEEE 802.3 : 10Base-T IEEE 802.3u : 100Base-TX IEEE 802.3ab : 1000Base-T IEEE 802.3x : Flow Control 규격/무게 : 330x180x44mm / 2kg
	SE-A701	재 질 : SUS 형 태 : 암대 크 기 : Φ70×1000mm 제작사양
	BOX-M354025SEO	구 조 : 장착 장비를 고려한 내부 구조 재 질 : SUS 크 기 : 350×400×250mm 제작사양
23891205 (MSS-BR-SNB03)	PCAM-S236TN-M	이미지센서 : 1/1.9", Exmor CMOS Sensor 줌 : Optical x36 / Digital x32 / IP x 5 초점거리 : F = 6.0 ~ 216mm 조리개값 : F1.5 ~ F4.8 화각범위 : Horizontal : 60.0°(Wide) ~ 2.0°(Tele) 최저조도 : 0 Lux(IR LED ON)/ Color : 0.0045Lux / B/W : 0.0003Lux (IR LED OFF) 전자셔터속도 : 1/1 ~ 1/30,000 사생활보호기능 : 8 regions 플립모드 : Horizontal, Vertical 이미지개선기능 : AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DEFOG, DIS IR LED : 11 Pieces / 야간가시거리 300M 비디오압축 : H.265 / H.264 / MJPEG 프레임비율 : Max 60FPS@1920x1080 대역폭 : Primary(32Kbps~16Mbps) / Secondary(32Kbps~4Mbps) 해상도 : 352x240 ~ 1920x1080 / 18단계 지원 비디오스트림 : Primary - H.265/H.264 Secondary * 3 H.265/H.264/MJPEG 비디오출력 : 1 x Composite(BNC Type) 오디오압축 : G.711 ULAW / AAC 오디오 입출력 : 1 x Line In / 1 x Line Out(Mono, RCA Type) PTZ 동작화각 : Horizontal : 360°/ Vertical : -15°~ 90° PTZ 제어속도 : 0.1°~ 180°/sec(Continuous move speed) 0.1°~ 240°/sec(Position move speed) PTZ 기능 : 프리셋(500), 패턴(4), 스윙(8), 그룹(8), 오토파킹 네트워크 프로토콜 : IPv4/v6, TCP,UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, SNMP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS 네트워크 암호화 : 암호보호, IP필터, HTTPS 암호화 ONVIF, PSIA 등 국제프로토콜 지원 센서/알람/제어 : 4 입력 / 2 출력 / RS-485 지원 전원공급/소비전력: AC24V(3.0A) / AC24V(Max : 63W) 동작상태 : 온도 : -35°C ~ 70°C / 습도 : 20% ~ 80% 규격/무게 : Dome - ø210 x 323.2mm /ø6.1" Wall : 4.36kg
	NEXT-POE3008GF	10/100/1000M Ports : 8x10/100/1000M; 4Port PoE LED : Power(Green), PoE In-Use(Orange), 1000M LNK/ACT(Green), 10/100LNK/ACT(Green) 전원 : 100~240V AC, 50-60Hz 전력소비 : 150W Max PoE 표준 : IEEE 802.3at/af PoE 출력 : 54VDC,; Max.30W PoE 전원공급장치유형 : 1/2(+), 3/6(-), Mode-A. End-Span PoE 전력예산 : System: 150W; PoE: Max. 130W Regulation Compliance : FCC Part 15 Class A, CE, KCC Standards Compliance : IEEE 802.3 : 10Base-T IEEE 802.3u : 100Base-TX IEEE 802.3ab : 1000Base-T IEEE 802.3x : Flow Control 규격/무게 : 330x180x44mm / 2kg
	SE-A701	재 질 : SUS 형 태 : 암대 크 기 : Φ70×1000mm 제작사양
	BOX-M354025SEO	구 조 : 장착 장비를 고려한 내부 구조 재 질 : SUS 크 기 : 350×400×250mm 제작사양
23715158 (MSS-BR-BNB01)	PCAM-TNB201-M	이미지센서 : 1/2.8", Progressive scan CMOS Sensor 줌 : Optical x4.3 / IP x5 초점거리 : F = 2.8 ~ 12mm 조리개값 : F1.4 화각범위 : Horizontal : 99°(Wide) ~ 31°(Tele) Vertical :53°(Wide) ~ 18°(Tele) 최저조도 : 0 Lux(IR LED ON) 전자셔터속도 : 1/1 ~ 1/10,000 플립모드 : Horizontal, Vertical 이미지개선기능 : AE, AWB, AGC, NR, TDN, DSS, BLC, DEFOG, WDR, DPC IR LED : 8 Pieces(850nm) / Min 50M 비디오압축 : H.265 / H.264 / MJPEG 프레임비율 : Max 30FPS@1920x1080 대역폭 : Primary(32Kbps~16Mbps) / Secondary(32Kbps~4Mbps) 해상도 : 352x240 ~ 1920x1080 / 18단계 지원 비디오스트림 : Primary - H.265/H.264 Secondary * 2 - H.265/H.264/MJPEG 오디오압축 : G.711 ULAW / AAC 오디오 입출력 : 1 x Line In / 1 x Line Out(Mono, RCA Type) 네트워크 접속 : 10/100 Base-T(RJ-45) 네트워크 프로토콜 : IPv4/v6, TCP,UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, SNMP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP 네트워크 암호화 : 암호보호, IP필터, HTTPS 암호화 ONVIF, PSIA 등 국제프로토콜 지원 센서/알람/제어 : 1 입력 / 1 출력 / RS-485 지원 전원공급 : DC12V(1.5A) / PoE(Power over Ethernet) : 802.3af 소비전력 : DC12V / PoE (Max : 12W) 동작상태 : 온도 : -30°C ~ 70°C / 습도 : Less than 80% RH 규격/무게 : ø86 x 299(L)mm / 1.6 kg
	NEXT-POE3008GF	10/100/1000M Ports : 8x10/100/1000M; 4Port PoE LED : Power(Green), PoE In-Use(Orange), 1000M LNK/ACT(Green), 10/100LNK/ACT(Green) 전원 : 100~240V AC, 50-60Hz 전력소비 : 150W Max PoE 표준 : IEEE 802.3at/af PoE 출력 : 54VDC,; Max.30W PoE 전원공급장치유형 : 1/2(+), 3/6(-), Mode-A. End-Span PoE 전력예산 : System: 150W; PoE: Max. 130W Regulation Compliance : FCC Part 15 Class A, CE, KCC Standards Compliance : IEEE 802.3 : 10Base-T IEEE 802.3u : 100Base-TX IEEE 802.3ab : 1000Base-T IEEE 802.3x : Flow Control 규격/무게 : 330x180x44mm / 2kg
	SE-A701	재 질 : SUS 형 태 : 암대 크 기 : Φ70×1000mm 제작사양
	BOX-M354025SEO	구 조 : 장착 장비를 고려한 내부 구조 재 질 : SUS 크 기 : 350×400×250mm 제작사양
23898856 (MSS-VIP-B05)	PCAM-TNB201-M	이미지센서 : 1/2.8", Progressive scan CMOS Sensor 줌 : Optical x4.3 / IP x5 초점거리 : F = 2.8 ~ 12mm 조리개값 : F1.4 화각범위 : Horizontal : 99°(Wide) ~ 31°(Tele) Vertical :53°(Wide) ~ 18°(Tele) 최저조도 : 0 Lux(IR LED ON) 전자셔터속도 : 1/1 ~ 1/10,000 플립모드 : Horizontal, Vertical 이미지개선기능 : AE, AWB, AGC, NR, TDN, DSS, BLC, DEFOG, WDR, DPC IR LED : 8 Pieces(850nm) / Min 50M 비디오압축 : H.265 / H.264 / MJPEG 프레임비율 : Max 30FPS@1920x1080 대역폭 : Primary(32Kbps~16Mbps) / Secondary(32Kbps~4Mbps) 해상도 : 352x240 ~ 1920x1080 / 18단계 지원 비디오스트림 : Primary - H.265/H.264 Secondary * 2 - H.265/H.264/MJPEG 오디오압축 : G.711 ULAW / AAC 오디오 입출력 : 1 x Line In / 1 x Line Out(Mono, RCA Type) 네트워크 접속 : 10/100 Base-T(RJ-45) 네트워크 프로토콜 : IPv4/v6, TCP,UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, SNMP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP 네트워크 암호화 : 암호보호, IP필터, HTTPS 암호화 ONVIF, PSIA 등 국제프로토콜 지원 센서/알람/제어 : 1 입력 / 1 출력 / RS-485 지원 전원공급 : DC12V(1.5A) / PoE(Power over Ethernet) : 802.3af 소비전력 : DC12V / PoE (Max : 12W) 동작상태 : 온도 : -30°C ~ 70°C / 습도 : Less than 80% RH 규격/무게 : ø86 x 299(L)mm / 1.6 kg
	ECS-30S	인터페이스 : 네트워크 임피던스 : 8Ω 전체방송기능 : 유 접속방식 : Ethernet 출력용량 : 30W 형식 : IP폰컨트롤러 비상통화장치 30W 파워앰프 내장
	SE-A701	재 질 : SUS 형 태 : 암대 크 기 : Φ70×1000mm 제작사양
	BOX-M354025SEO	구 조 : 장착 장비를 고려한 내부 구조 재 질 : SUS 크 기 : 350×400×250mm 제작사양
23894712 (MSS-VIP-S04)	PCAM-S230TN-M	이미지센서 : 1/1.9", Exmor CMOS Sensor 줌 : Optical x30 / Digital x32 / IP x 5 초점거리 : F = 6.0 ~ 180mm 조리개값 : F1.5 ~ F4.3 화각범위 : Horizontal : 59.8°(Wide) ~ 2.9°(Tele) 최저조도 : 0 Lux(IR LED ON)/ Color : 0.0045Lux / B/W : 0.0003Lux (IR LED OFF) 전자셔터속도 : 1/1 ~ 1/30,000 사생활보호기능 : 8 regions 플립모드 : Horizontal, Vertical 이미지개선기능 : AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DEFOG, DIS IR LED : 11 Pieces / 야간가시거리 300M 비디오압축 : H.265 / H.264 / MJPEG 프레임비율 : Max 60FPS@1920x1080 대역폭 : Primary(32Kbps~16Mbps) / Secondary(32Kbps~4Mbps) 해상도 : 352x240 ~ 1920x1080 / 18단계 지원 비디오스트림 : Primary - H.265/H.264 Secondary * 3 H.265/H.264/MJPEG 비디오출력 : 1 x Composite(BNC Type) 오디오압축 : G.711 ULAW / AAC 오디오 입출력 : 1 x Line In / 1 x Line Out(Mono, RCA Type) PTZ 동작화각 : Horizontal : 360°/ Vertical : -15°~ 90° PTZ 제어속도 : 0.1°~ 180°/sec(Continuous move speed) 0.1°~ 240°/sec(Position move speed) PTZ 기능 : 프리셋(500), 패턴(4), 스윙(8), 그룹(8), 오토파킹 네트워크 프로토콜 : IPv4/v6, TCP,UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, SNMP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS 네트워크 암호화 : 암호보호, IP필터, HTTPS 암호화 ONVIF, PSIA 등 국제프로토콜 지원 센서/알람/제어 : 4 입력 / 2 출력 / RS-485 지원 전원공급/소비전력: AC24V(3.0A) / AC24V(Max : 63W) 동작상태 : 온도 : -35°C ~ 70°C / 습도 : 20% ~ 80% 규격/무게 : Dome - ø210 x 323.2mm /ø6.1" Wall : 4.36kg
	ECS-30S	인터페이스 : 네트워크 임피던스 : 8Ω 전체방송기능 : 유 접속방식 : Ethernet 출력용량 : 30W 형식 : IP폰컨트롤러 비상통화장치 30W 파워앰프 내장
	SE-A701	재 질 : SUS 형 태 : 암대 크 기 : Φ70×1000mm 제작사양
	BOX-M354025SEO	구 조 : 장착 장비를 고려한 내부 구조 재 질 : SUS 크 기 : 350×400×250mm 제작사양
23894713 (MSS-VIP-S05)	PCAM-S236TN-M	이미지센서 : 1/1.9", Exmor CMOS Sensor 줌 : Optical x36 / Digital x32 / IP x 5 초점거리 : F = 6.0 ~ 216mm 조리개값 : F1.5 ~ F4.8 화각범위 : Horizontal : 60.0°(Wide) ~ 2.0°(Tele) 최저조도 : 0 Lux(IR LED ON)/ Color : 0.0045Lux / B/W : 0.0003Lux (IR LED OFF) 전자셔터속도 : 1/1 ~ 1/30,000 사생활보호기능 : 8 regions 플립모드 : Horizontal, Vertical 이미지개선기능 : AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DEFOG, DIS IR LED : 11 Pieces / 야간가시거리 300M 비디오압축 : H.265 / H.264 / MJPEG 프레임비율 : Max 60FPS@1920x1080 대역폭 : Primary(32Kbps~16Mbps) / Secondary(32Kbps~4Mbps) 해상도 : 352x240 ~ 1920x1080 / 18단계 지원 비디오스트림 : Primary - H.265/H.264 Secondary * 3 H.265/H.264/MJPEG 비디오출력 : 1 x Composite(BNC Type) 오디오압축 : G.711 ULAW / AAC 오디오 입출력 : 1 x Line In / 1 x Line Out(Mono, RCA Type) PTZ 동작화각 : Horizontal : 360°/ Vertical : -15°~ 90° PTZ 제어속도 : 0.1°~ 180°/sec(Continuous move speed) 0.1°~ 240°/sec(Position move speed) PTZ 기능 : 프리셋(500), 패턴(4), 스윙(8), 그룹(8), 오토파킹 네트워크 프로토콜 : IPv4/v6, TCP,UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, SNMP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS 네트워크 암호화 : 암호보호, IP필터, HTTPS 암호화 ONVIF, PSIA 등 국제프로토콜 지원 센서/알람/제어 : 4 입력 / 2 출력 / RS-485 지원 전원공급/소비전력: AC24V(3.0A) / AC24V(Max : 63W) 동작상태 : 온도 : -35°C ~ 70°C / 습도 : 20% ~ 80% 규격/무게 : Dome - ø210 x 323.2mm /ø6.1" Wall : 4.36kg
	ECS-30S	인터페이스 : 네트워크 임피던스 : 8Ω 전체방송기능 : 유 접속방식 : Ethernet 출력용량 : 30W 형식 : IP폰컨트롤러 비상통화장치 30W 파워앰프 내장
	SE-A701	재 질 : SUS 형 태 : 암대 크 기 : Φ70×1000mm 제작사양
	BOX-M354025SEO	구 조 : 장착 장비를 고려한 내부 구조 재 질 : SUS 크 기 : 350×400×250mm 제작사양
23885517 (MSS-NM-04)	SNVR-04B2	영상입력 : 4채널(Full-HD IP) 영상출력 : 1 x DVI and 1 x VGA(or HDMI), 듀얼 디스플레이 가능 압축방식 : H.265, H.264, MPEG4, MJPEG O/S : Embedded Linux 64bit CPU : Intel Core Processor 1.8GHz 메모리 : DDR3 2G 디스플레이속도 : 120fps 녹화속도 : 120fps 분할화면 : 1,2,4 분할 및 전체화면 녹화방식 : 스케줄, 동작감지, 센서연동, 이벤트연동 검색 : 움직임 검색, 카메라별, 날짜별, 시간대 별, 개별 또는 채널 묶음 검색 백업 : 검색한 카메라별 또는 통합 백업 멀티백업(다중 카메라/시간 동시백업) 백업장치 : 장치 CD-RW(기본), USB-HDD, USB, E-SATA 확장인터페이스 : USB, 시리얼인터페이스 Network : RJ-45 LAN (10/100/1000 Base Ethernet) CMS 연동으로 실시간 감시, 검색 동작온도 : 5℃~40℃, 동작습도 0%~90% 사용전원 : 100 ~ 240V 50/60Hz 크기(WⅩHⅩD) : 430.0(W) Ⅹ 44.5(H) Ⅹ 247.5(D)mm 중량 : 2.54kg
	22MK430H	화면크기 : 54.6cm 화면비율 : 16:9 밝 기 : 250cd/㎡ 응답속도 : 5ms (GTG기준) 명 암 비 : 1,000 :1 시 야 각 : 178°/ 178° 해상도 : 1920 x 1080 사용전원 : 100 ~ 240V 소비전력 : 25W(Normal On(EPA Typ.)) 크기 : 509.6 x 181.9 x 395.8[mm] 무게 : 2.8Kg
23898857 (MSS-NM-09)	SNVR-09B2	영상입력 : 9채널(Full-HD IP) 영상출력 : 1 x DVI and 1 x VGA(or HDMI), 듀얼 디스플레이 가능 압축방식 : H.265, H.264, MPEG4, MJPEG O/S : Embedded Linux 64bit CPU : Intel Core Processor 1.8GHz 메모리 : DDR3 4G 디스플레이속도 : 270fps 녹화속도 : 270fps 분할화면 : 1,2,4,6,7,9 분할 및 전체화면 녹화방식 : 스케줄, 동작감지, 센서연동, 이벤트연동 검색 : 움직임 검색, 카메라별, 날짜별,시간대 별, 개별 또는 채널 묶음 검색 백업 : 검색한 카메라별 또는 통합 백업 멀티백업(다중 카메라/시간 동시백업) 백업장치 : 장치 CD-RW(기본), USB-HDD, USB, E-SATA 확장인터페이스 : USB, 시리얼인터페이스 Network : RJ-45 LAN (10/100/1000 Base Ethernet) CMS 연동으로 실시간 감시, 검색 동작온도 : 5℃~40℃, 동작습도 0%~90% 사용전원 : 100 ~ 240V 50/60Hz 크기(WⅩHⅩD) : 430.0(W) Ⅹ 44.5(H) Ⅹ 247.5(D)mm 중량 : 2.54kg
	22MK430H	화면크기 : 54.6cm 화면비율 : 16:9 밝 기 : 250cd/㎡ 응답속도 : 5ms (GTG기준) 명 암 비 : 1,000 :1 시 야 각 : 178°/ 178° 해상도 : 1920 x 1080 사용전원 : 100 ~ 240V 소비전력 : 25W(Normal On(EPA Typ.)) 크기 : 509.6 x 181.9 x 395.8[mm] 무게 : 2.8Kg
23885518 (MSS-NM-16)	SNVR-16B8	영상입력: 16채널 프로토콜 : ONVIF/RTSP 표준 프로토콜 및 70개 이상의 카메라제조사 전용 프로토콜 지원 영상출력 : 1 x HDMI and 1 x VGA(or DVI), 듀얼 디스플레이 가능 압축방식 : H.265, H.264, MJPEG O/S : Embedded Linux 64bit 라이브성능 : 16CH/480fps 검색성능 : 1080P(16CH/480fps), 5M(6CH/180fps), 8M(4CH/120fps), 12M(2CH/60fsp) 녹화모드 : 연속, 스케줄, 이벤트 연동 검색모드 : 날짜/시간 캘린더 검색, 개별/채널 묶음 검색, 이벤트 검색 백업모드 : 동영상(다중백업, 날짜/시간/이벤트정보 표시, 암호화기능 지원), 정지화면(부분 모자이크 지원) CPU : Quad Core 1.0GHz or Higher 메모리 : DDR3/4 8GB OS HDD : mSATA SSD 8G HDD 슬롯 : 3.5" HDD 8개 (12TB HDD 인식, 최대 용량 96TB） RAID : 0 / 1 / 5 / 6 Network : 10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ45) - 1개 시간동기화 : Windows/NTP 타임서버 동기화, 자체 NTP 서버 기능, RFTC를 통한 자체 동기화 Failover : 지원 동작온도/습도 : 5℃~40℃, 동작습도 0%~90% 사용전원/소비전력 : 100-240VAC, 50/60Hz, 400W 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : 481(W) Ⅹ 88.4(H) Ⅹ 480(D)mm 중량: 11kg(HDD 미장착시)
	22MK430H	화면크기 : 54.6cm 화면비율 : 16:9 밝 기 : 250cd/㎡ 응답속도 : 5ms (GTG기준) 명 암 비 : 1,000 :1 시 야 각 : 178°/ 178° 해상도 : 1920 x 1080 사용전원 : 100 ~ 240V 소비전력 : 25W(Normal On(EPA Typ.)) 크기 : 509.6 x 181.9 x 395.8[mm] 무게 : 2.8Kg
23898858 (MSS-NM-25)	SNVR-25B8	영상입력 : 25채널 프로토콜 : ONVIF/RTSP 표준 프로토콜 및 70개 이상의 카메라제조사 전용 프로토콜 지원 영상출력 : 1 x HDMI and 1 x VGA(or DVI), 듀얼 디스플레이 가능 압축방식 : H.265, H.264, MJPEG O/S : Embedded Linux 64bit 라이브성능 : 25CH/750fps 검색성능 : 1080P(25CH/750fps), 5M(10CH/300fps), 8M(6CH/180fps), 12M(4CH/120fsp) 녹화모드 : 연속, 스케줄, 이벤트 연동 검색모드 : 날짜/시간 캘린더 검색, 개별/채널 묶음 검색, 이벤트 검색 백업모드 : 동영상(다중백업, 날짜/시간/이벤트정보 표시, 암호화기능 지원), 정지화면(부분 모자이크 지원) CPU : Quad Core 1.0GHz or Higher 메모리 : DDR3/4 12GB OS HDD : mSATA SSD 8G HDD 슬롯 : 3.5" HDD 8개 (12TB HDD 인식, 최대 용량 96TB） RAID : 0 / 1 / 5 / 6 Network : 10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ45) - 1개 시간동기화 : Windows/NTP 타임서버 동기화, 자체 NTP 서버 기능, RFTC를 통한 자체 동기화 Failover : 지원 동작온도/습도 : 5℃~40℃, 동작습도 0%~90% 사용전원/소비전력 : 100-240VAC, 50/60Hz, 400W 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : 481(W) Ⅹ 88.4(H) Ⅹ 480(D)mm 중량 : 11kg(HDD 미장착시)
	22MK430H	화면크기 : 54.6cm 화면비율 : 16:9 밝 기 : 250cd/㎡ 응답속도 : 5ms (GTG기준) 명 암 비 : 1,000 :1 시 야 각 : 178°/ 178° 해상도 : 1920 x 1080 사용전원 : 100 ~ 240V 소비전력 : 25W(Normal On(EPA Typ.)) 크기 : 509.6 x 181.9 x 395.8[mm] 무게 : 2.8Kg
23715161 (MSS-NMN8-04)	SNVR-04B2	영상입력 : 4채널(Full-HD IP) 영상출력 : 1 x DVI and 1 x VGA(or HDMI), 듀얼 디스플레이 가능 압축방식 : H.265, H.264, MPEG4, MJPEG O/S : Embedded Linux 64bit CPU : Intel Core Processor 1.8GHz 메모리 : DDR3 2G 디스플레이속도 : 120fps 녹화속도 : 120fps 분할화면 : 1,2,4 분할 및 전체화면 녹화방식 : 스케줄, 동작감지, 센서연동, 이벤트연동 검색 : 움직임 검색, 카메라별, 날짜별,시간대 별, 개별 또는 채널 묶음 검색 백업 : 검색한 카메라별 또는 통합 백업 멀티백업(다중 카메라/시간 동시백업) 백업장치 : 장치 CD-RW(기본), USB-HDD, USB, E-SATA 확장인터페이스 : USB, 시리얼인터페이스 Network : RJ-45 LAN (10/100/1000 Base Ethernet) CMS 연동으로 실시간 감시, 검색 동작온도 : 5℃~40℃, 동작습도 0%~90% 사용전원 : 100 ~ 240V 50/60Hz 크기(WⅩHⅩD) : 430.0(W) Ⅹ 44.5(H) Ⅹ 247.5(D)mm 중량 : 2.54kg
	22MK430H	화면크기 : 54.6cm 화면비율 : 16:9 밝 기 : 250cd/㎡ 응답속도 : 5ms (GTG기준) 명 암 비 : 1,000 :1 시 야 각 : 178°/ 178° 해상도 : 1920 x 1080 사용전원 : 100 ~ 240V 소비전력 : 25W(Normal On(EPA Typ.)) 크기 : 509.6 x 181.9 x 395.8[mm] 무게 : 2.8Kg
	NEXT-POE3008GF	10/100/1000M Ports : 8x10/100/1000M; 4Port PoE LED : Power(Green), PoE In-Use(Orange), 1000M LNK/ACT(Green), 10/100LNK/ACT(Green) 전원 : 100~240V AC, 50-60Hz 전력소비 : 150W Max PoE 표준 : IEEE 802.3at/af PoE 출력 : 54VDC,; Max.30W PoE 전원공급장치유형 : 1/2(+), 3/6(-), Mode-A. End-Span PoE 전력예산 : System: 150W; PoE: Max. 130W Regulation Compliance : FCC Part 15 Class A, CE, KCC Standards Compliance : IEEE 802.3 : 10Base-T IEEE 802.3u : 100Base-TX IEEE 802.3ab : 1000Base-T IEEE 802.3x : Flow Control 규격/무게 : 330x180x44mm / 2kg
23898859 (MSS-NMN16-09)	SNVR-09B2	영상입력 : 9채널(Full-HD IP) 영상출력 : 1 x DVI and 1 x VGA(or HDMI), 듀얼 디스플레이 가능 압축방식 : H.265, H.264, MPEG4, MJPEG O/S : Embedded Linux 64bit CPU : Intel Core Processor 1.8GHz 메모리 : DDR3 4G 디스플레이속도 : 270fps 녹화속도 : 270fps 분할화면 : 1,2,4,6,7,9 분할 및 전체화면 녹화방식 : 스케줄, 동작감지, 센서연동, 이벤트연동 검색 : 움직임 검색, 카메라별, 날짜별, 시간대별, 개별 또는 채널 묶음 검색 백업 : 검색한 카메라별 또는 통합 백업 멀티백업(다중 카메라/시간 동시백업) 백업장치 : 장치 CD-RW(기본), USB-HDD, USB, E-SATA 확장인터페이스 : USB, 시리얼인터페이스 Network : RJ-45 LAN (10/100/1000 Base Ethernet) CMS 연동으로 실시간 감시, 검색 동작온도 : 5℃~40℃, 동작습도 0%~90% 사용전원 : 100 ~ 240V 50/60Hz 크기(WⅩHⅩD) : 430.0(W) Ⅹ 44.5(H) Ⅹ 247.5(D)mm 중량 : 2.54kg
	22MK430H	화면크기 : 54.6cm 화면비율 : 16:9 밝 기 : 250cd/㎡ 응답속도 : 5ms (GTG기준) 명 암 비 : 1,000 :1 시 야 각 : 178°/ 178° 해상도 : 1920 x 1080 사용전원 : 100 ~ 240V 소비전력 : 25W(Normal On(EPA Typ.)) 크기 : 509.6 x 181.9 x 395.8[mm] 무게 : 2.8Kg
	NEXT-POE1616FG	표준 : IEEE 802.3 : 10Base-T IEEE 802.3u : 100Base-TX IEEE 802.3ab : 1000Base-T IEEE 802.3x : Flow Control IEEE 802.3az : Green Ethernet IEEE802.3af : PoE/IEEE802.3at PoE+ 특징 : Number of Ports : 16 10/100/1000BaseT with RJ-45 Connector 16 PSE Ports with RJ-45 Connectors 데이터 전송 속도 : Ethernet : 10Mbps/Half-Duplex, 20Mbps/Full-Duplex Fast Ethernet : 100Mbps/Half-Duplex, 200Mbps/Full-Duplex Gigabit : 1000Mbps/Half-Duplex 2000Mbps/Full-Duplex 사용가능케이블 : 10BaseT Cat. 3,4,5 UTP/STP, up to 100m 100BaseTX Cat. 5, 5e UTP/STP up to 100m 1000Base T cat 5e, 6 UTP, up to 100m LED표시등 : Per Port : Link/Act, PoE, Per Unit : System Power PoE최대공급용량 : 250W 소비전력 : 10W 작동/보관 온도 : 0 to 40°C / -20 to 90°C 작동 습도 : 10 to 90% RH(non-condensing) 인증 : FCC Class A, CE, KCC 크기/무게 : 440x220x44mm / 3.5Kg
23715162 (MSS-NMN16-16)	SNVR-16B8	영상입력: 16채널 프로토콜 : ONVIF/RTSP 표준 프로토콜 및 70개 이상의 카메라제조사 전용 프로토콜 지원 영상출력 : 1 x HDMI and 1 x VGA(or DVI), 듀얼 디스플레이 가능 압축방식 : H.265, H.264, MJPEG O/S : Embedded Linux 64bit 라이브성능 : 16CH/480fps 검색성능 : 1080P(16CH/480fps), 5M(6CH/180fps), 8M(4CH/120fps), 12M(2CH/60fsp) 녹화모드 : 연속, 스케줄, 이벤트 연동 검색모드 : 날짜/시간 캘린더 검색, 개별/채널 묶음 검색, 이벤트 검색 백업모드 : 동영상(다중백업, 날짜/시간/이벤트정보 표시, 암호화기능 지원), 정지화면(부분 모자이크 지원) CPU : Quad Core 1.0GHz or Higher 메모리 : DDR3/4 8GB OS HDD : mSATA SSD 8G HDD 슬롯 : 3.5" HDD 8개 (12TB HDD 인식, 최대 용량 96TB） RAID : 0 / 1 / 5 / 6 Network : 10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ45) - 1개 시간동기화 : Windows/NTP 타임서버 동기화, 자체 NTP 서버 기능, RFTC를 통한 자체 동기화 Failover : 지원 동작온도/습도 : 5℃~40℃, 동작습도 0%~90% 사용전원/소비전력 : 100-240VAC, 50/60Hz, 400W 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : 481(W) Ⅹ 88.4(H) Ⅹ 480(D)mm 중량: 11kg(HDD 미장착시)
	22MK430H	화면크기 : 54.6cm 화면비율 : 16:9 밝 기 : 250cd/㎡ 응답속도 : 5ms (GTG기준) 명 암 비 : 1,000 :1 시 야 각 : 178°/ 178° 해상도 : 1920 x 1080 사용전원 : 100 ~ 240V 소비전력 : 25W(Normal On(EPA Typ.)) 크기 : 509.6 x 181.9 x 395.8[mm] 무게 : 2.8Kg
	NEXT-POE2418LED-PM	표준 : IEEE 802.3T, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3az, IEEE 802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at Network-Media(Cable) : 10BASE-T:UTP category3,4,5cable(≤100m), 100BASE-TX:UTP category 5cable(≤100m), 1000BASE-T:UTP category 5e cable(≤100m), 1000BASE-X:MMF or SMF SFP module(optional) LCD영상 : 지원 MAC주소테이블 : 8K, Auto-learning, Auto-aging 전송모드 : Store-and-Forward 10Base-T: 14881pps/Port 100Base-Tx148810pps/Port Frame Forward Rate : 1000Base-T/X : 1488095pps/Port 스위칭용량 : 36G Fan : Fan 전원입력 : AC: 100~240V, 50/60Hz 전원출력 : 55V/5.6A, 55V/7.2A(Optional) PoE Port : Port1~16 PoE Power on RJ45 : Port: mode A 1/2(+), 3/6(-) PoE Power Output : Voltage : 55VDC Power : 32W(Max) PoE Power 예산 : 300W/400W(According to the power) PoE 총전력 : 330W/420W 온도 : Operating : -10°C ~60°C, Storage : -40°C ~ 70°C 습도 : Operating : 10% ~ 90%, Storage : 5% ~ 90% (non-condensing) 크기 : 440x232x45mm
23898860 (MSS-NMN32-25)	SNVR-25B8	영상입력 : 25채널 프로토콜 : ONVIF/RTSP 표준 프로토콜 및 70개 이상의 카메라제조사 전용 프로토콜 지원 영상출력 : 1 x HDMI and 1 x VGA(or DVI), 듀얼 디스플레이 가능 압축방식 : H.265, H.264, MJPEG O/S : Embedded Linux 64bit 라이브성능 : 25CH/750fps 검색성능 : 1080P(25CH/750fps), 5M(10CH/300fps), 8M(6CH/180fps), 12M(4CH/120fsp) 녹화모드 : 연속, 스케줄, 이벤트 연동 검색모드 : 날짜/시간 캘린더 검색, 개별/채널 묶음 검색, 이벤트 검색 백업모드 : 동영상(다중백업, 날짜/시간/이벤트정보 표시, 암호화기능 지원), 정지화면(부분 모자이크 지원) CPU : Quad Core 1.0GHz or Higher 메모리 : DDR3/4 12GB OS HDD : mSATA SSD 8G HDD 슬롯 : 3.5" HDD 8개 (12TB HDD 인식, 최대 용량 96TB） RAID : 0 / 1 / 5 / 6 Network : 10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ45) - 1개 시간동기화 : Windows/NTP 타임서버 동기화, 자체 NTP 서버 기능, RFTC를 통한 자체 동기화 Failover : 지원 동작온도/습도 : 5℃~40℃, 동작습도 0%~90% 사용전원/소비전력 : 100-240VAC, 50/60Hz, 400W 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : 481(W) Ⅹ 88.4(H) Ⅹ 480(D)mm 중량 : 11kg(HDD 미장착시)
	22MK430H	화면크기 : 54.6cm 화면비율 : 16:9 밝 기 : 250cd/㎡ 응답속도 : 5ms (GTG기준) 명 암 비 : 1,000 :1 시 야 각 : 178°/ 178° 해상도 : 1920 x 1080 사용전원 : 100 ~ 240V 소비전력 : 25W(Normal On(EPA Typ.)) 크기 : 509.6 x 181.9 x 395.8[mm] 무게 : 2.8Kg
	NEXT-POE332SFP-TP	표준 : IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX/100BaseFX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX/LX, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE802.3af, IEEE802.3at 특징 : Nunber of Ports : 32Port 10/100Mbps Rj-45 + 2Port 1000Mbps SFP, 10/100/1000M 2Port TP 데이터전송률 : Ethernet : 10Mbps/Half-Duplex 20Mbps/Full-Duplex Fast Ethernet : 100Mbps/Half-Duplex 200Mbps/Full-Duplex Gigabit : 2000Mbps/Full-duplex 전송매체 : 10BaseT Cat. 3,4,5 UTP/STP, up to 100m 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP, up to 100m 1000BaseT, Cat. 5/6 UTP/STP, up to 100m Led 표시기 : Per Port: (TX): Link/Act, PoE Per Unit: Power 전원요구사항 : AC input(100~240V/AC, 50~60(Hz) 전원공급 : 470W 인증 : FCC Class, CE, KC 온도 : Operating : 0 to 40°C, Storage : -10 to 70°C 습도 : 20 to 90% RH(non-condensing) 크기/무게 : 440x275x44mm / 3.26kg